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A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK
A közúti közlekedésben használt benzin és dízel tüzelőanyagok minősége az Európai Unióban 
Nyolcadik éves jelentés 
(Tárgyév: 2009)
Összefoglalás
A 98/70/EK irányelv
 a külső gyújtású és kompressziógyújtású motorokkal felszerelt gépjárművekben felhasználható tüzelőanyagokra az egészség és a környezet védelemét célzó, technikai jellegű minimumkövetelményeket határoz meg. A tüzelőanyag minősége környezetvédelmi szempontból azért fontos, mert befolyásolja a motor szennyezőanyag-kibocsátását és ezáltal a levegő minőségét. Ugyanakkor hatással van arra is, hogy a gyártók milyen erőfeszítések és mekkora költségek árán tudják megvalósítani a szennyező anyagok és az üvegházhatást okozó gázok tekintetében megkívánt kibocsátási szinteket.
A tüzelőanyag-előírások figyelmen kívül hagyása megnövekedett kibocsátáshoz vezethet (például a túlzott oxigenáttartalom növelheti az NOx-kibocsátásokat), és akár tönkre is teheti a motort és a kipufogógáz-utókezelő rendszereket (például a túlzott kéntartalom károsítja a katalizátort), ami a légszennyezettség növekedését vonja maga után. Az irányelvben kötelező érvénnyel előírt tüzelőanyag-minőségi szabványok betartásának biztosítása érdekében a tagállamoknak tüzelőanyagminőség-ellenőrzési rendszereket kell bevezetniük.
A 98/70/EK irányelv 8. cikke előírja a Bizottság számára, hogy éves jelentést tegyen közzé a tagállamokban kapható tüzelőanyagok minőségéről. Ez a nyolcadik bizottsági jelentés összefoglalja a tagállamok beadványait a benzin és a dízel tüzelőanyagok minőségéről, valamint a 2009-ben értékesített mennyiségekről. Luxemburg kivételével, amely az előző két évben sem tette ezt meg, a tagállamok mindegyike teljes körű jelentést nyújtott be 2009-re vonatkozóan. Luxemburg csak tüzelőanyag-értékesítési adatokat nyújtott be, 2009-re vonatkozóan azonban nem került sor mintavételezésre: mindez azt jelenti, hogy Luxemburg jelentése az irányelv előírásai alapján hiányosnak minősül. 2010-ben Luxemburg a Bizottságnak jelezte, hogy elkezdte a mintavételezést.

A tagállamok 2009-ben a korábbi évekhez képest jobban betartották a jelentések benyújtásának határidejét. Tizennégy tagállam az éves határidőre benyújtotta 2009-es jelentését, a többi tizenhárom jelentés pedig – kettő kivételével – a határidőt követő egy hónapon belül került benyújtásra.
A tüzelőanyag-minőség ellenőrzése 2009-ben azt mutatta, hogy a benzinre és a dízel tüzelőanyagokra a 98/70/EK irányelvben meghatározott előírások általában teljesülnek, megszegésük csak ritkán fordul elő. A benzin tekintetében a be nem tartott fő paraméterek a következők: a kísérleti/motor oktánszám (RON/MON)
, a nyári gőznyomás
, a desztilláció/elpárolgás 100/150 °C-on
 és a maximális kéntartalom. A dízel tüzelőanyagok tekintetében a be nem tartott fő paraméterek közé a kéntartalom, a 95%-os desztillációs végpont, valamint a cetánszám tartozott. 

Mivel a határértékek túllépése viszonylag ritkán fordul elő, és ilyenkor a tagállamok a szabálytalan tüzelőanyagokat kivonják a piaci forgalomból, a Bizottságnak nem jutott tudomására arra vonatkozó információ, hogy a határérték-túllépéseknek negatív hatása lenne a járművek szennyezőanyag-kibocsátására vagy a motorműködésre. Ezzel együtt a Bizottság szorgalmazza, hogy a tagállamok az ilyen jellegű problémák elkerülése érdekében továbbra is tegyenek lépéseket a teljes megfelelésért. A Bizottság tovább folytatja az irányelvben meghatározott tüzelőanyag-minőségi követelményeknek való teljes megfelelés ellenőrzését.

Az alacsony kéntartalom hozzájárul a légszennyezés csökkentéséhez és új motortechnológiák bevezetését segíti elő. A 2003/17/EK irányelv a közúti közlekedésben alkalmazott gépjárművek tüzelőanyagaira vonatkozóan 2009. január 1-jei hatállyal új műszaki előírást vezetett be, amely az EU-ban a közúti közlekedésben alkalmazott gépjárművek összes tüzelőanyaga esetében a kéntartalmat 10 ppm-re korlátozza (kénmentes tüzelőanyagok). A 2009-es az első olyan jelentés, amely a szóban forgó új előírás bevezetése után készült, így az abban szereplő adatok tanúsága szerint az átlagos kéntartalom a 2004-es évi adatokhoz képest jelentősen visszaesett, ahogyan ezt az 1. táblázat is szemlélteti.

1. táblázat: A benzin és dízel tüzelőanyagok átlagos kéntartalmának éves alakulása 

	EU
	Átlagos kéntartalom (ppm)*

	Tüzelő-anyag/év
	2001
	2002
	2003*
	2004*
	2005*
	2006**
	2007***
	2008***
	2009***

	Benzin
	68
	51
	37
	38
	19
	18
	18
	14
	6

	Dízelolaj
	223
	169
	125
	113
	25
	22
	23
	18
	8


* Franciaország adatainak kivételével, amely 2003 és 2005 között nem nyújtott be jelentést.
** Málta adatainak kivételével, amely 2006-ban nem nyújtott be jelentést.

*** Luxemburg adatainak kivételével, amely 2007-ben és 2008-ban nem nyújtott be jelentést, 2009-ben pedig csak részleges jelentést tett.
A tüzelőanyagok minőségének ellenőrzésére szolgáló nemzeti rendszerek még mindig jelentősen eltérnek, az irányelv követelményei azonban várhatóan elősegítik e rendszerek homogenitását és javítják a jelentéstétel minőségét.

2.
Bevezetés
Az Európai Unióban értékesített benzinre és dízelüzemanyagra vonatkozó előírásokat a 98/70/EK irányelv mellékletei határozzák meg. 2005. január 1-jétől a tüzelőanyagokra vonatkozóan egységes előírásokat kell alkalmazni. Az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy a területükön értékesített tüzelőanyagok minőségéről összefoglalókban adjanak tájékoztatást. 2004-től kezdve a tagállamoknak az EN 14274 európai szabvánnyal
 vagy azzal egyező megbízhatósági szintű rendszerekkel összhangban kell beszámolniuk ellenőrzéseik eredményéről. A 98/70/EK irányelv 8. cikke, amelyet a 2003/17/EK irányelv 1. cikkének (5) bekezdése módosított, előírja a Bizottság számára, hogy közzétegye a tagállamok tüzelőanyag-minőségről szóló jelentéseinek eredményeit. E követelménynek megfelelően ez a nyolcadik bizottsági jelentés 2009-re vonatkozóan foglalja össze az EU-ban a benzin és a dízel tüzelőanyagok minőségével, valamint az értékesített mennyiségekkel kapcsolatos adatokat. A korábbi évek jelentései megtalálhatóak a Bizottság internetes oldalain
. 

3.
Nemzeti ellenőrzési rendszerek

A 2002/159/EK bizottsági irányelv és az EN 14274 európai szabvány nyomán javult az információk használhatósága és könnyebbé vált az uniós trendek elemzése. Az ellenőrző rendszerek kialakításának minősége, a határértékek betartásának mértéke, valamint a benyújtott jelentésekben szereplő adatok minősége egyre jobb. Néhány főbb területen azonban további javulásra van szükség, mégpedig összességében a következőkben:

	

	A tagállamoknak ajánlott törekedniük arra, hogy jelentéseiket az előírt határidőn belül nyújtsák be. 

Egyes tagállamok nem hajtanak végre kellő számú mintavételezést az összes tüzelőanyag-típus tekintetében vagy – az EN 14274 európai szabvány
 teljesítése érdekében – az elvártnál kevesebb mintát vételeznek töltőállomásokon (a tárolóhelyekhez/finomítókhoz képest). Ezt a 2. ábra szemlélteti. Az egyéb mintavételezést a töltőállomásokon vett minimális számú mintán felül kell elvégezni. Ha egy tagállam az ellenőrzéshez saját nemzeti rendszerét veszi igénybe, azt mindenre kiterjedően ismertetnie kell annak megállapítása érdekében, hogy megfelel-e az európai szabványban foglaltaknak. A leírásnak igazolnia kell, hogy az ellenőrző rendszer statisztikai megbízhatósága az EN 14274 európai szabványéval egyenértékű. 

A tagállamok jelentéseit megfelelő időszakokra bontva értékeljük annak érdekében, hogy a kapott adatok az EU egészét tekintve összehasonlíthatóak legyenek. Ha egy tagállam a megadottól eltérő időszakot vett alapul, arról megfelelő információkat kell adnia a tüzelőanyagminőség-ellenőrzési jelentés nemzeti mellékletében.

Néhány tagállam esetében úgy tűnik, hogy az alapvető számadatok nem következetesek. Noha a hibák nem jelentenek megoldhatatlan akadályt, mindenképpen késleltetik a jelentés elkészítését.


4.
A 2009. évi jelentéstétel

4.1. A tüzelőanyagok minősége és mennyisége

A kéntartalomra vonatkozóan 10 ppm-ben rögzített új határérték került bevezetésre, amely a közúti közlekedésben alkalmazott gépjárművek összes tüzelőanyagára érvényes: ezzel a korábbi évekhez képest áttérés történt az (<50 mg/kg) kéntartalmú RON 95-ről a (<10 mg/kg) kéntartalmú RON 95-re. Az oktánszám tekintetében az eladott benzin nagy részét (a teljes benzinértékesítés 64,4 %-át) 2009-ben RON 95 tette ki. További 28,3 % volt 95≤RON<98, az uniós benzinértékesítés 5,8 %-a volt RON 98 és egy kis hányad, 1,5 % RON 91. A tagállamonkénti részletes bontás az 1. ábrán és a melléklet táblázatában látható. 

1. ábra: Tüzelőanyag-értékesítés az EU-ban 2009-ben a tüzelőanyag-típusok megoszlása (%) szerint*
	Benzinértékesítés
	2009
	Dízelolaj-értékesítés
	2009

	[image: image2.emf]
	[image: image3.emf]

	
	A tüzelőanyag típusa
	%
	
	A tüzelőanyag típusa
	%

	1
	Ólmozatlan benzin min. RON=91
	0,0%
	13
	Dízelolaj
	0,0%

	2
	Ólmozatlan benzin min. RON=91 (<50 ppm kén)
	0,0%
	14
	Dízelolaj (<50 ppm kén)
	0,0%

	3
	Ólmozatlan benzin min. RON=91 (<10 ppm kén)
	1,5%
	15
	Dízelolaj (<10 ppm kén)
	100,0%

	4
	Ólmozatlan benzin min. RON=95
	0,0%
	
	
	

	5
	Ólmozatlan benzin min. RON=95 (<50 ppm kén)
	0,0%
	
	
	

	6
	Ólmozatlan benzin min. RON=95 (<10 ppm kén)
	64,4%
	
	
	

	7
	Ólmozatlan benzin 95=<RON<98
	0,0%
	
	
	

	8
	Ólmozatlan benzin 95=<RON<98 (<50 ppm kén)
	0,0%
	
	
	

	9
	Ólmozatlan benzin 95=<RON<98 (<10 ppm kén)
	28,3%
	
	
	

	10
	Ólmozatlan benzin RON>=98
	0,0%
	
	
	

	11
	Ólmozatlan benzin RON>=98 (<50 ppm kén)
	0,0%
	
	
	

	12
	Ólmozatlan benzin RON>=98 (<10 ppm kén)
	5,8%
	
	
	


A 2001–2008. közötti időszakhoz hasonlóan a legtöbb tüzelőanyagot 2009-ben is Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban értékesítették (4. ábra). A dízelolaj-értékesítés csaknem az összes tagállamban domináns, a benzin- és a dízelolaj-értékesítés egymáshoz viszonyított aránya azonban rendkívül változó.
A jelentések alapján elmondható, hogy 2001 óta egyre homogénebb az Európai Unióban rendelkezésre álló tüzelőanyag-kategóriák száma (5. ábra). A kategóriák közötti különbségek elsősorban a különböző oktánszámokból (RON-kategóriák) erednek. 2009-ben csupán hat tagállam számolt be jelentésében arról, hogy területén három benzinkategória létezik, míg a többi tagállam két benzinkategóriát jelzett (egyetlen olyan tagállam sincs, amely arról számolt volna be, hogy területén csupán egy benzinkategória létezik). 

2009-et megelőzően az Európai Unióban csupán két dízelkategória, az alacsony kéntartalmú és a kénmentes állt a közúti közlekedésben alkalmazott gépjárművek rendelkezésére. A kéntartalomra vonatkozó új határérték bevezetésével a tagállamok a várakozásoknak megfelelően időben áttértek a 100%-ban kénmentes dízel tüzelőanyagokra.

A 6. ábra tagállamonként mutatja be a benzin- és a dízelolaj-kategóriák átlagos kéntartalmát az EU-ban. Ciprus, a Cseh Köztársaság, Bulgária Szlovákia és Románia esetében a dízelolaj átlagos kéntartalma meghaladja a dízelolajra és a benzinre egyaránt érvényes, 10 ppm-es új kötelező határértéket. 

2. ábra: A tüzelőanyagminőség-ellenőrzés mintavételi aránya az EU-ban 2009-ben (tüzelőanyag-kategóriánként vett minták átlagos száma)
	Átlagos mintavételi szám / Tüzelőanyag-kategória
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	Benzin
	
	Dízelolaj
	


3. ábra: A tüzelőanyag-minták száma millió literenként 2009-ben (tagállamonként, %-ban)
	A tüzelőanyag-minták száma millió literenként
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4. ábra: Nemzeti tüzelőanyag-értékesítés tüzelőanyag-típusonként az EU-ban 2009-ben (millió liter) 

	Nemzeti tüzelőanyag-értékesítés tüzelőanyag-típusonként (millió liter)
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5. ábra: Nemzeti tüzelőanyag-kategóriák száma tüzelőanyag-típusonként az EU-ban 2009-ben
	Nemzeti tüzelőanyag-kategóriák száma tüzelőanyag-típusonként
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	Dízelolaj-kategóriák száma
	


6. ábra: A benzin- és dízelolaj-kategóriák átlagos kéntartalma az EU-ban 2009-ben (%)

	A tüzelőanyagok átlagos kéntartalma (ppm)
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2009-es határértékek 
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Megjegyzés: a táblázat szerint a dízelolaj kéntartartalma több tagállam esetében is meghaladja a határértékeket. Ennek oka minden esetben kevés számú, ám nagyon magas kéntartalmú minta. Az okokat azonosították és megfelelően korrigálták. A jövőben ezt a tendenciát szoros figyelemmel kell követni, hiszen ez az első év, amikor a kéntartalom 10 ppm-re csökkent.
4.2. A 98/70/EK irányelvnek való megfelelés 2009-ben

A 2. táblázat összefoglalást nyújt arról, hogy a tagállamok a 2009-es jelentéstétel során milyen mértékben feleltek meg a 98/70/EK irányelvnek: egyrészt a minták vizsgálati eredményeit a határértékekkel szembeállítva, másrészt a jelentéstétel formátumát és tartalmát illetően. A 2001–2008. közötti időszakhoz hasonlóan egyes tagállamok adatszolgáltatása most is hiányos és/vagy késedelmes volt, ami befolyásolta a megfelelőségértékelés minőségét.

A 9a. cikknek megfelelően a tagállamok határozzák meg az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. A határértékek túllépése tekintetében tett intézkedések részletei a 2009. évi részletes jelentés egyes országokról szóló fejezeteiben szerepelnek, amennyiben rendelkezésre állnak
.

Húsz tagállam az irányelv értelmében ellenőrizendő összes paraméter vonatkozásában hiánytalan jelentést nyújtott be. A 3. ábra a 2009-ben értékesített tüzelőanyagokból vett minták számát mutatja millió literenként. Az ábra – amely egyenértékű adatok alapján hasonlítja össze az egyes tagállamokat – azt mutatja, hogy a tüzelőanyag-értékesítés mértékét figyelembe véve Belgiumban, Lettországban és Észtországban volt a legmagasabb a mintavétel aránya.
A benzin esetében nyolc tagállam (2008-ban öt tagállam) számolt be arról, hogy az összes minta maradéktalanul megfelelt a 98/70/EK irányelvnek. A teszteredmények alapján a nyári gőznyomás (DVPE) esetében a többi paraméterhez képest több volt a határértéket túllépő minta (174). Ami a többi paramétert illeti, a jelentések tanúsága szerint a kísérleti/motoroktánszám (RON/MON) esetében 37 minta, a desztilláció esetében 13 minta, a kéntartalom esetében pedig 59 minta haladta meg az irányelvben rögzített követelményeket. További 58 minta volt, amely esetében az értékek meghaladták az „Egyéb” paraméterek valamelyikét (környezetvédelmi, illetve tüzelőanyag-minőségi szempontból kevésbé érzékeny paraméterek, köztük az ólomtartalom, az oxigenátok és az oxigéntartalom).

A dízelolaj esetében tíz tagállam (2008-ban tizenegy tagállam) számolt be arról, hogy az összes dízelolajminta maradéktalanul megfelelt a 98/70/EK irányelvnek. Ezeknél a mintáknál a fő vizsgált paraméterek a kéntartalom (170 nem megfelelő minta), a 95%-os desztillációs végpont (34 minta) és a cetánszám (10 minta) voltak. A dízelolaj esetében a nem megfelelő minták számának növekedése főként annak tudható be, hogy a kénmentes tüzelőanyagokra való kötelező áttérés (és a kéntartalom határértékének 50ppm-ről 10ppm-re való csökkentése) utáni első évben megnőtt a kéntartalom tekintetében nem megfelelő minták száma.
2. táblázat: Összefoglaló a tagállamok 98/70/EK irányelvnek való megfeleléséről a 2009. évi jelentéstétel vonatkozásában
	Tagállam
	Határérték túllépése(1) (95%-os megbízhatósági határ)
[Nem megfelelő minták / Összes minta]
	Hiányos jelentés 
(Nem mért paraméterek száma / Összes)
	Késedelmes jelentés (határidő: 2010.6.30.)(2)
	Megjegyzések



	 
	Benzin
	Dízelolaj
	Benzin
	Dízelolaj
	
	

	Ausztria
	4 / 203
	 
	 
	 
	<1 hónap
	 

	Belgium
	73 / 4649
	44 / 4236
	 
	 
	 
	 (3)

	Bulgária
	55 / 336
	87 / 385
	3 / 18
	 
	<1 hónap
	(28) 

	Ciprus
	25 / 173
	5 / 108
	 
	 
	<1 hónap
	(20) (21)

	Cseh Köztársaság
	35 / 768
	23 / 866
	 
	 
	 
	(22) 

	Dánia
	 
	 
	 
	 
	<1 hónap
	 

	Észtország
	12 / 340
	>2 / 200
	 
	 
	<1 hónap
	 

	Finnország
	6 / 206
	 
	 
	 
	 
	(4) (5)

	Franciaország
	50 / 828
	13 / 401
	 
	1 / 5
	 
	(6) (7)

	Németország
	>10 / 366
	>2 / 186
	 
	 
	<5 hónap
	(8) 

	Görögország
	 
	4 / 120
	6 / 18
	 
	 
	 

	Magyarország
	1 / 120
	 
	 
	 
	 
	(23) 

	Írország
	6 / 96
	4 / 82
	 
	 
	 
	(9) (10)

	Olaszország
	 
	 
	 
	 
	 
	(11) (12)

	Lettország
	2 / 1026
	1 / 969
	 
	 
	 
	(24) 

	Litvánia
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Luxemburg
	- 
	-
	-
	-
	<1 hónap
	(13) 

	Málta
	>2/27
	
	-
	-
	>5 hónap (2010 decemberében nyújtották be a jelentést)
	 

	Hollandia
	>3 / 100
	1 / 100
	 
	 
	<1 hónap
	(14) (15)

	Lengyelország
	13 / 427
	4 / 320
	 
	 
	 
	(25) (26)

	Portugália
	8 / 200
	3 / 100
	 
	 
	<1 hónap
	(16) 

	Románia
	31 / 346
	17 / 205
	 
	 
	 
	(29) 

	Szlovákia
	 
	7 / 136
	 
	 
	 
	 (27)

	Szlovénia
	 
	>1 / 182
	 
	 
	<1 hónap
	 

	Spanyolország
	 
	 
	 
	 
	<1 hónap
	 

	Svédország
	 
	 
	6 / 11
	 
	 
	(17) (18)

	Egyesült Királyság
	7 / 2202
	 
	6 / 12
	 
	<1 hónap
	(19) 

	Országok száma
	17
	17
	5
	2
	13
	 

	E táblázat részletes elemzése a 2009. évi részletes jelentés 203–206. oldalán olvasható.


 5.
Következtetések 

A tüzelőanyag minősége szorosan befolyásolja a CO2-kibocsátást és ezáltal a levegő minőségét, ugyanakkor hatással van arra is, hogy a gépjármű-gyártók milyen erőfeszítések és mekkora költségek árán tudják megvalósítani a szennyező anyagok és az üvegházhatást okozó gázok tekintetében előírt kibocsátási szinteket. 

A tüzelőanyagok minőségének ellenőrzése 2009-ben azt mutatta, hogy a benzin és dízel tüzelőanyagokra a 98/70/EK irányelvben meghatározott előírások általában teljesülnek, és csak ritkán szegik meg őket. A tagállamok egymás után fogadják el az EN 14274 szabványt, és ennek eredményeként a tüzelőanyagok különböző minőségi paramétereinek értékelésére szolgáló adatok között egyre nagyobb az összhang, és a tagállamok komoly erőfeszítéseket tettek a jelentéstételi követelmények alaposabb megértése érdekében.

Mivel a határértékek túllépése viszonylag ritkán fordul elő, és ilyenkor a tagállamok a szabálytalan tüzelőanyagokat kivonják a piaci forgalomból, a Bizottságnak nem jutott tudomására arra vonatkozó információ, hogy a határérték-túllépéseknek negatív hatása lenne a járművek szennyezőanyag-kibocsátására vagy a motorműködésre. Ezzel együtt a Bizottság szorgalmazza, hogy a tagállamok az ilyen jellegű problémák elkerülése érdekében továbbra is tegyenek lépéseket a teljes megfelelésért. A Bizottság tovább folytatja az irányelvben meghatározott tüzelőanyag-minőségi követelményeknek való megfelelés ellenőrzését, és szükség esetén megfelelő és arányos lépésekre tesz javaslatot.
Az átlagos kéntartalom 2009-ben ismét csökkent, és a korábbi adatokhoz képest jelentősen visszaesett, hiszen 2009. az első jelentéstételi év azóta, hogy a 2003/17/EK/ irányelv értelmében kötelezővé vált a kénmentes (<10ppm) tüzelőanyagokra való áttérés. 

MELLÉKLET: 2009. évi tüzelőanyag-értékesítés tüzelőanyag-típusonként az EU-ban (millió liter) 
	Sz.
	Millió liter
	Ausztria
	Belgium
	Dánia
	Finnország
	Francia-ország
	Német-ország
	Görög-ország
	Írország
	Olasz-ország
	Luxemburg
	Hollandia
	Portugália
	Spanyol-ország
	Svédország
	Egyesült Király-ság

	
	Tüzelőanyag-kategória
	AT
	BE
	DK
	FI
	FR
	DE
	EL
	IE
	IT
	LU
	NL
	PT
	ES
	SE
	UK

	1
	Ólmozatlan benzin min. RON=91
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Ólmozatlan benzin min. RON=91 (<50 ppm kén)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Ólmozatlan benzin min. RON=91 (<10 ppm kén)
	202
	0
	453
	0
	0
	1282
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Ólmozatlan benzin min. RON=95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Ólmozatlan benzin min. RON=95 (<50 ppm kén)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Ólmozatlan benzin min. RON=95 (<10 ppm kén)
	2226
	0
	0
	2118
	9533
	0
	4860
	2152
	12424
	449
	5479
	0
	7262
	4647
	20417

	7
	Ólmozatlan benzin 95=<RON<98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Ólmozatlan benzin 95=<RON<98 (<50 ppm kén)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Ólmozatlan benzin 95=<RON<98 (<10 ppm kén)
	0
	1367
	1748
	0
	0
	25356
	253
	0
	0
	0
	103
	1745
	0
	0
	1179

	10
	Ólmozatlan benzin RON>=98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Ólmozatlan benzin RON>=98 (<50 ppm kén)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Ólmozatlan benzin RON>=98 (<10 ppm kén)
	66
	445
	3
	167
	2323
	758
	378
	0
	0
	116
	0
	206
	869
	177
	0

	 
	Benzin (normál)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Benzin (<50 ppm kén)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Benzin (<10 ppm kén)
	2494
	1812
	2204
	2285
	11856
	27396
	5491
	2152
	12424
	566
	5582
	1951
	8131
	4824
	21596

	 
	Összes benzin
	2494
	1812
	2204
	2285
	11856
	27396
	5491
	2152
	12424
	566
	5582
	1951
	8131
	4824
	21596

	13
	Dízelolaj
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Dízelolaj (<50 ppm kén)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Dízelolaj (<10 ppm kén)
	7120
	8293
	3044
	2576
	39488
	36965
	3407
	2840
	30419
	2019
	7633
	5741
	28157
	4765
	23908

	 
	Összes dízelolaj
	7120
	8293
	3044
	2576
	39488
	36965
	3407
	2840
	30419
	2019
	7633
	5741
	28157
	4765
	23908

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ID No.
	Millió liter
	Ciprus
	Cseh Köztársaság
	Észtország
	Magyarország
	Lettország
	Litvánia
	Málta
	Lengyelország
	Szlovákia
	Szlovénia
	Bulgária
	Románia
	European Union
	European Union

	
	Tüzelőanyag-kategória
	CY
	CZ
	EE
	HU
	LV
	LT
	MT
	PL
	SK
	SI
	BG
	RO
	EU
	% Total

	1
	Ólmozatlan benzin min. RON=91
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0,00%

	2
	Ólmozatlan benzin min. RON=91 (<50 ppm S)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0,00%

	3
	Ólmozatlan benzin min. RON=91 (<10 ppm S)
	0
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1976
	1,54%

	4
	Ólmozatlan benzin min. RON=95
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0,00%

	5
	Ólmozatlan benzin min. RON=95 (<50 ppm S)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	0,02%

	6
	Ólmozatlan benzin min. RON=95 (<10 ppm S)
	468
	0
	375
	1951
	0
	497
	67
	5212
	752
	714
	825
	0
	82434
	64,39%

	7
	Ólmozatlan benzin 95=<RON<98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	0,01%

	8
	Ólmozatlan benzin 95=<RON<98 (<50 ppm kén)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0,01%

	9
	Ólmozatlan benzin 95=<RON<98 (<10 ppm kén)
	0
	2671
	0
	0
	389
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	1337
	36165
	28,25%

	10
	Ólmozatlan benzin RON>=98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	0,01%

	11
	Ólmozatlan benzin RON>=98 (<50 ppm kén)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11
	0,01%

	12
	Ólmozatlan benzin RON>=98 (<10 ppm kén)
	50
	56
	41
	75
	31
	3
	0
	627
	17
	85
	0
	874
	7379
	5,76%

	 
	Benzin (normál)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22
	0,02%

	 
	Benzin (<50 ppm kén)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	0,04%

	 
	Benzin (<10 ppm kén)
	518
	2762
	416
	2026
	420
	500
	75
	5839
	769
	799
	825
	2211
	127954
	99,94%

	 
	Összes benzin
	518
	2762
	416
	2026
	420
	500
	99
	5839
	769
	799
	825
	2211
	128026
	100,00%

	13
	Dízelolaj
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13
	0,01%

	14
	Dízelolaj (<50 ppm kén)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	44
	0,02%

	15
	Dízelolaj (<10 ppm kén)
	419
	4899
	632
	3458
	783
	1063
	67
	12935
	983
	1338
	2077
	4838
	239882
	99,98%

	 
	Összes dízelolaj
	419
	4899
	632
	3458
	783
	1063
	97
	12935
	983
	1338
	2077
	4838
	239926
	100,00%
































































































































�	A 98/70/EK irányelv a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 350., 1998.12.28., 58. o.)


�	A kísérleti oktánszám (RON) az a mennyiségi mértékegység, amely azt a legnagyobb nyomásmértéket adja meg, amelyen a benzin még anélkül használható a motorban, hogy a keverék egy része magától berobbanna. Az öngyulladás magasabb tüzelőanyag-fogyasztáshoz vezet, és növeli az illékony szerves vegyületek és a szén-monoxid kibocsátását.


�	A gőznyomás a tüzelőanyag párolgási hajlandóságának mértékegysége. Ezt nyáron szabályozni kell, mivel az ebben az időszakban jellemző hőmérséklet a talajközeli ózon elővegyületét képező illékony szerves vegyületek magas kibocsátási szintjét idézheti elő. Az előírt értékek túllépése az illékony szerves vegyületek kibocsátásának növekedését eredményezi.


�	A desztillációs paraméter a 100, illetve 150°C-on elpárolgó tüzelőanyag arányát adja meg. Ez korlátozza a benzinhez adagolható illékony komponensek számát. Az előírt értékek túllépése gőzzár kialakulását idézheti elő, és vezethetőségi problémákat okozhat. 


�	EN 14274:2003 – Gépjárművek tüzelőanyagai – A benzin és a dízelolaj minőségének értékelése – Tüzelőanyagminőség-ellenőrzési rendszer (FQMS).


�	https://circabc.europa.eu/w/browse/5e89b837-2bec-4284-b9fe-c156271268f7


�	Az EN 14274 minden egyes tüzelőanyagra vonatkozóan meghatározza a mintavételek minimális számát (ami az alkalmazott statisztikai módszertől és az értékesítési arányoktól függ). A szabvány tüzelőanyag-kategóriánként meghatározza a minták átlagos számát:


�


�	https://circabc.europa.eu/w/browse/5e89b837-2bec-4284-b9fe-c156271268f7
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* Az évenkénti mintavételre vonatkozó követelmények értelmében tehát kategóriánként kettővel meg kell szorozni a táblázatban szereplő értékeket.

Minták száma tüzelőanyagkategóriánként, téli és nyári időszakonként *

