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„PŘÍLOHA II


ZÁSADY PRO TECHNICKÉ SPECIFIKACE RIS

1. Obecné zásady

V technických specifikacích RIS musí být zohledněny tyto obecné zásady:
a)	uvedení technických požadavků pro plánování, zavádění a provoz služeb a souvisejících systémů;
b)	architektura a organizace RIS; 
c)	doporučení pro plavidla k zapojení do RIS, a to jak za účelem využívání jednotlivých služeb, tak pro postupný rozvoj RIS.

Vnitrozemský ECDIS

V technických specifikacích, které mají být stanoveny podle článku 5, pokud jde o elektronickou plavební mapu a informační systém (vnitrozemský ECDIS), musí být zohledněny tyto zásady:
a)	slučitelnost s námořním ECDIS, aby se usnadnil provoz vnitrozemských plavidel v oblastech smíšeného provozu v ústích řek, jakož i provoz námořně-říční;
b)	vymezení minimálních požadavků na zařízení vnitrozemského ECDIS, jakož i minimálního obsahu elektronických plavebních map se zřetelem k bezpečnosti plavby, zejména:
a)	vysoká úroveň spolehlivosti a dostupnosti používaného zařízení vnitrozemského ECDIS;
b)	odolnost zařízení vnitrozemského ECDIS, aby bez jakéhokoli zhoršení jakosti či snížení spolehlivosti odolávalo podmínkám prostředí, které jsou obvyklé na palubě plavidla;
c)	zahrnutí všech druhů zeměpisných objektů (např. okrajů plavební dráhy, pobřežních konstrukcí, světelných bójí), které jsou nezbytné pro bezpečné vedení plavidla, do elektronické plavební mapy;
d)	sledování elektronických map pomocí vrstveného radarového obrazu, pokud se používají pro řízení plavidla;
c)	začlenění aktuálních informací o plavební hloubce do elektronické plavební mapy a vizualizace referenční nebo aktuální úrovně vodní hladiny;
d)	začlenění dalších informací (např. od jiných zúčastněných stran, než jsou příslušné orgány) do elektronické plavební mapy a vizualizace ve vnitrozemském ECDIS, aniž jsou dotčeny informace nezbytné pro bezpečnou plavbu;
e)	dostupnost elektronických plavebních map pro uživatele RIS;
f)	dostupnost údajů pro elektronické plavební mapy pro všechny výrobce aplikací, a to případně za přiměřený poplatek zohledňující náklady;
g)	začlenění aktuálních informací o dobách čekání v plavebních komorách, na mostech a ve vnitrozemských přístavech do elektronické plavební mapy a vizualizace ve vnitrozemském ECDIS, aniž jsou dotčeny informace nezbytné pro bezpečnou plavbu.

Systém elektronických zpráv pro plavbu

V technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu podle článku 5 musí být zohledněny tyto zásady:
a)	usnadnění elektronické výměny údajů mezi příslušnými orgány členských států, mezi účastníky provozu ve vnitrozemské i v námořní plavbě a v multimodální dopravě, pokud je do ní zahrnuta vnitrozemská plavba;
b)	používání normalizovaného dopravního sdělení pro komunikaci z lodi k příslušnému orgánu, od příslušného orgánu na loď a mezi příslušnými orgány, aby bylo dosaženo slučitelnosti s námořní plavbou;
c)	používání mezinárodně uznávaných seznamů kódů a klasifikací, případně doplněných pro další potřeby vnitrozemské plavby; 
d)	používání jednotného evropského identifikačního čísla plavidla.

Zprávy vůdcům plavidel

V technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5, zejména ohledně informací o plavební dráze, informací o provozu a řízení provozu, jakož i plánování plaveb, musí být zohledněny tyto zásady:
a)	normalizovaná, vysoce kódovaná struktura údajů s pevnými textovými moduly, aby se umožnil automatický překlad nejdůležitějších obsahů do jiných jazyků a usnadnilo se začlenění zpráv vůdcům plavidel do systémů pro plánování plaveb;
b)	slučitelnost normalizované struktury údajů se strukturou údajů vnitrozemského ECDIS, aby se usnadnilo začlenění zpráv vůdcům plavidel do vnitrozemského ECDIS;
c)	sladění s technickými specifikacemi pro plavbu a plánování plaveb, aby byla zajištěna soudržnost poskytovaných informací.

Systémy sledování polohy a pohybu plavidel

V technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 musí být zohledněny tyto zásady:
a)	vymezení požadavků na systémy, na standardní sdělení a na standardní postupy, aby sdělení bylo možno předávat automatizovaně;
b)	rozlišení mezi systémy, které odpovídají požadavkům na taktické informace o provozu, a systémy, které odpovídají požadavkům na strategické informace o provozu, a to jak s ohledem na přesnost zjištění polohy, tak na požadovanou četnost aktualizací;
c)	popis příslušných technických systémů sledování polohy a pohybu plavidel jako např. systému automatické identifikace (AIS) pro vnitrozemskou plavbu;
d)	slučitelnost formátu údajů se systémem AIS pro námořní plavbu.

Provoz platformy RIS

V technických specifikacích platformy RIS podle článku 5 musí být zohledněny tyto zásady:
a)	fungovat jako jednotný digitální portál pro vnitrozemskou plavbu;
b)	harmonizované jednotné přístupové místo pro aktuální informace, pokud možno v reálném čase, o stavu plavební dráhy pro bezpečnou a udržitelnou plavbu, plánování a provoz přístavů v síti TEN-T;
c)	umožňovat multimodální dopravní řetězce a zároveň poskytovat odpovídající úroveň ochrany údajů;
d)	vysoká úroveň přesnosti údajů pro bezproblémovou výměnu údajů mezi příslušnými uživateli RIS v síti TEN-T (v rámci Unie i mimo ni);
e)	uživatelsky přívětivé rozhraní s provozuschopnými, užitečnými a praktickými funkcemi, jako je možnost ukládání a uchovávání profilů;
f)	harmonizované jednotné místo pro podávání zpráv v souladu se zásadou „pouze jednou“, a to i pro mezinárodní plavby;
g)	propojení s ostatními systémy, které využívají informační, komunikační, navigační a lokalizační technologie k účinnému řízení infrastruktury, mobility a provozu v síti TEN-T a k poskytování služeb s přidanou hodnotou občanům a provozovatelům, včetně systémů bezpečného, chráněného, ekologicky šetrného a kapacitně efektivního využití sítě;
h)	shromažďovat a vykazovat anonymizované a souhrnné údaje o používání, které lze použít pro sledování zavádění RIS, včetně alespoň počtu uživatelů RIS, dostupnosti údajů na platformě RIS, připojení a počtu výměn s jinými systémy (například eFTI, EMSWe, společné přístavní systémy).

Výměna údajů s jinými digitálními systémy nebo platformami

V technických specifikacích pro výměnu údajů s jinými digitálními systémy nebo platformami, včetně EMSWe, eFTI, ERDMS, společných přístavních systémů vnitrozemských přístavů a inteligentního systému infrastruktury vnitrozemských vodních cest, podle článku 5, musí být zohledněny tyto zásady:
a)	vycházet z funkcí poskytovaných platformou RIS;
b)	usnadnění elektronické výměny údajů mezi technologiemi RIS a databázemi a systémy používanými u jiných druhů dopravy prostřednictvím vhodných datových spojů a mezifází;
c)	definice požadavků týkajících se systémů a postupů pro automatizovanou výměnu údajů;
d)	výměna informací v reálném čase, zejména pokud jde o časově kritické údaje;
e)	zajištění bezpečné výměny informací v souladu s komplexním systémem řízení přístupu založeným na právech;
f)	předpokládat rámec výměny mezi systémy, který umožní budoucí vývoj a propojení s dalšími systémy podle požadavků, včetně výměny s budoucím evropským datovým prostorem pro mobilitu a jakýmkoli jiným systémem, který je určen k podpoře inovací v multimodální dopravě.
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V technických specifikacích pro výměnu údajů s jinými digitálními systémy nebo platformami, včetně EMSWe, eFTI, ERDMS, společných přístavních systémů vnitrozemských přístavů a inteligentního systému infrastruktury vnitrozemských vodních cest, podle článku 5, musí být zohledněny tyto zásady:
a)	vycházet z funkcí poskytovaných platformou RIS;
b)	usnadnění elektronické výměny údajů mezi technologiemi RIS a databázemi a systémy používanými u jiných druhů dopravy prostřednictvím vhodných datových spojů a mezifází;
c)	definice požadavků týkajících se systémů a postupů pro automatizovanou výměnu údajů;
d)	výměna informací v reálném čase, zejména pokud jde o časově kritické údaje;
e)	zajištění bezpečné výměny informací v souladu s komplexním systémem řízení přístupu založeným na právech;
f)	předpokládat rámec výměny mezi systémy, který umožní budoucí vývoj a propojení s dalšími systémy podle požadavků, včetně výměny s budoucím evropským datovým prostorem pro mobilitu a jakýmkoli jiným systémem, který je určen k podpoře inovací v multimodální dopravě.

Plavba a plánování plaveb

V technických specifikacích pro plavbu a plánování plaveb podle článku 5 musí být zohledněny tyto zásady: 
a)	poskytování aktuálních informací v pravidelných intervalech a přinejmenším při významných změnách situace na plavební dráze, které mohou ovlivnit plavbu;
b)	zahrnutí přinejmenším těchto informací:
a)	doby čekání v plavebních komorách, na (pohyblivých) mostech a ve vnitrozemských přístavech;
b)	vodní stav, nejmenší změřená hloubka, podjezdná výška, stav vzdutí, výtok, režim, předpokládaný vodní stav, nejmenší změřená předpokládaná hloubka nebo předpokládaný výtok;
c)	ledové podmínky a související splavnost;
d)	 provozní doba plavebních komor, (pohyblivých) mostů, vnitrozemských přístavů;
e)	informace o počasí;
c)	poskytování prostřednictvím vnitrozemského ECDIS, zpráv vůdcům plavidel a v příslušných případech platformy RIS.“
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 EVROPSKÁ   KOMISE   

V Bruselu dne 26.1.2024    COM(2024) 33 final   ANNEX 2     PŘÍLOHA   návrhu    SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,   kterou se mění směrnice 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách  (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství   {SEC(2024)   38   final}   -   {SWD(2024)   15   final}   -   {SWD(2024)   16   final}  


