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	Løbenr.
	KN-kode
	Taric
	Varebeskrivelse
	Kontingentperiode
	Kontingentmængde
	Kontingenttoldsats

	09.2010
	ex 2912 29 00
	75
	Cyclohex-3-en-1-carbaldehyd (CAS RN 100-50-5) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	155 000 kg
	0 %

	09.2017
	ex 2918 11 00
	20
	L-(+)-mælkesyre (CAS RN 79-33-4) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover til brug ved fremstilling af:
	—
	estere og andre derivater (dvs. produkter med nye intramolekylære bånd, dannet ved kemiske reaktioner) eller

	—
	opløsninger, der fremstilles under god fremstillingspraksis (GMP), og som skal leveres til medicinalindustrien


 (1)
	01.01-31.12
	55 000 ton
	0 %

	09.2025
	ex 2933 59 95
	82
	Ametoctradin (ISO) (CAS RN 865318-97-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	353 500 kg
	0 %

	09.2027
	ex 3815 19 90
	82
	Katalysator bestående af organo-metalliske forbindelser af bor, titan og aluminium på et bærestof af siliciumdioxid, i form af pulver
	01.01-31.12
	15 600 kg
	0 %

	09.2029
	ex 8409 91 00
	63
	Topstykke til en firecylindret motor med 10 kerner, fremstillet af aluminiumlegering EN AC-45500, med følgende egenskaber:
	—
	ingen andre komponenter

	—
	en hårdhed på 90 HB eller derover

	—
	støbefejl på ikke over 0,4 mm og ikke over 10 fejl pr. cm2

	—
	et dendrit-armrum i forbrændingskammeret på ikke over 25 μm

	—
	dobbelt vandkappe

	—
	en vægt på 14 kg eller derover, men ikke over 19 kg

	—
	en længde på 460 mm eller derover, men ikke over 510 mm

	—
	en højde på 260 mm eller derover, men ikke over 286 mm

	—
	en bredde på 140 mm eller derover, men ikke over 150 mm



	01.01-31.12
	200 000 stk.
	0 %

	09.2031
	ex 8411 99 00
	45
	Turbineringssegmenter, guide- og rotorblade som dele til en stationær gasturbine til elproduktion eller som et mekanisk drev
	—
	fremstillet af nikkelbaserede superlegeringer

	—
	beregnet til en driftstemperatur på over 600 K, men ikke over 1600 K

	—
	med en længde på højst 500 mm

	—
	med en bredde på højst 900 mm

	—
	med en højde på højst 1300 mm



	01.01-31.12
	615 ton
	0 %

	09.2032
	ex 2920 29 00
	35
	Fosetyl-natrium (ISO)(CAS RN 39148-16-8) i form af en vandig opløsning med et indhold på 39 vægtprocent eller derover, men ikke over 41 vægtprocent, af fosetyl-natrium
	01.01-31.12
	521 ton
	0 %

	09.2033
	ex 3811 29 00
	79
	Tilsætningsstoffer, der består af reaktionsprodukterne af 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion med hydrogenperoxid og tert-nonanethiol, med et indhold af:
	—
	70 vægtprocent eller derover af 2,5-bis(tert-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazol (CAS RN 89347-09-1), og

	—
	10 vægtprocent eller derover af 5-(tert-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thion (CAS RN 97503-12-3)


til brug ved fremstilling af blandinger af additiver til smøreolier
 (1)
	01.01-31.12
	500 ton
	0 %

	09.2034

	ex 9029 20 31
ex 9029 90 00
	50
50
	Kombiinstrumentbræt, som kommunikerer via CAN-BUS-protokollen og/eller K-ledningen, med:
	—
	eller uden stepmotorer

	—
	analoge eller digitale indikatorer og skiver

	—
	eller uden mikroprocessorstyring

	—
	eller uden LED-indikatorer eller LCD-skærm

	—
	der som minimum viser:

	—
	hastighed

	—
	motorens omdrejningstal

	—
	motortemperatur

	—
	brændstofstand


til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
 (1)

	01.01-31.12

	160 000 stk.

	0 %


	09.2035
	ex 8409 91 00
	83
	Plejlstang til forbindelse af stempler til krumtapakslen i en personbilmotor:
	—
	fremstillet af en legering, der består 96 % stål, mens resten er titan, vanadium, aluminium, chrom, nikkel, kobber, phosphor, silicium, svovl og mangan

	—
	med to plejlstangsbolte

	—
	med en bøsning

	—
	med en længde på 120 mm eller derover, men ikke over 160 mm

	—
	med en overfladeruhed, der svarer til ISO 4287-1997


til brug ved fremstilling af motorer med gnisttænding til motorkøretøjer
 (1)
	01.01-31.12
	570 000 stk.
	0 %

	09.2516
	ex 2933 39 99
	95
	Fluopyram (ISO) (CAS RN 658066-35-4) med en renhedsgrad på 96,5 vægtprocent eller derover
	01.07-31.12
	75 ton
	0 %

	09.2517
	ex 1517 90 99
	92
	Mikrobiel olie, raffineret, der anvendes til fremstilling af andre produkter end foder: 
	—
	med indhold af eicosapentaensyre på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 80 vægtprocent, og 

	—
	med en eicosapentaensyre-/(eicosapentaensyre + docosahexensyre) værdi på 0,2 eller derover, og

	—
	standardiseret med vegetabilsk olie



	01.07-31.12
	250 ton
	0 %

	09.2518
	ex 8544 30 00
	63
	Elektriske ledningsnet eller kabel til motorkøretøjers baksystemer (i henhold til IATF 16949: 2016): 
	—
	med en nominel spænding på 12 V eller 24 V

	—
	udstyret med konnektorer i begge ender


til brug ved fremstilling af baksystemer til motorkøretøjer
 (1)
	01.07-31.12
	3 525 000 stk.
	0 %

	09.2519
	ex 8544 30 00
	75
	Ledningsnet til tilslutning af det integrerede batterisystem til bilens kontrolsystemer, der indeholder:
	—
	en vandtæt indgangskonnektor

	—
	fire eller flere udgangskonnektorer

	—
	to eller flere plastclips beregnet til fastgørelse


til brug ved produktion af genopladelige batterier til hybridkøretøjer og elkøretøjer
 (1)
	01.07-31.12
	50 000 stk.
	0 %

	09.2540
	ex 2917 37 00
	10
	Dimetylterephtalat (CAS RN 120-61-6) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	57 500 ton
	0 %

	09.2541
	ex 2933 19 90
	73
	2,4-dihydro-2,5-dimethyl-3H-pyrazol-3-on (CAS RN 2749-59-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	150 ton
	0 %

	09.2542
	ex 3824 99 92
	97
	Blanding med indhold af bis[3-(triethoxysilyl)propyl]polysulfider (CAS RN 211519-85-6) med en renhedsgrad på 84 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	2 000 ton
	0 %

	09.2543
	ex 2933 39 99
	13
	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	300 ton
	0 %

	09.2544
	ex 2933 99 80
	23
	Tebuconazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) med en renhed på 95 vægtprocent og derover
	01.01-31.12
	150 ton
	0 %

	09.2545
	ex 2922 29 00
	63
	Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) af renhed på 97 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	4 000 ton
	0 %

	09.2546
	ex 2933 39 99
	46
	Fluopicolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) med et indhold på 97 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	250 ton
	0 %

	09.2547
	ex 2933 69 80
	13
	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) af renhed på 93 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	225 ton
	0 %

	09.2548
	ex 2934 99 90
	24
	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) med en renhed på 95 vægtprocent og derover
	01.01-31.12
	900 ton
	0 %

	09.2549
	ex 2934 99 90
	16
	Difenoconazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)
	01.01-31.12
	1 000 ton
	0 %

	09.2550
	ex 2926 90 70
	31
	Lambda-cyhalothrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	2 200 ton
	0 %

	09.2552
	ex 8482 99 00
	70
	Han- og hundele af lejehuse
	—
	fremstillet af fladvalset stål

	—
	med en diameter på 14,5 mm eller derover, men ikke over 420 mm

	—
	han-delen er forsynet med nitter

	—
	hun-delen er forsynet med huller


bestemt til fremstilling af dybe sporkuglelejer
 (1)
	01.01-31.12
	1 221 ton
	0 %

	09.2553
	ex 8482 99 00
	80
	Lokkede lejehuse med forskellig diameter
	—
	fremstillet af fladvalset stål 

	—
	med en trækstyrke på 270 MPa eller derover


til fremstilling af koniske rullelejer
 (1)
	01.01-31.12
	8 000 000 stk.
	0 %

	09.2554


	ex 8505 11 10
ex 8505 11 90
ex 8505 19 90
	74
74
74
	Varer med form som flade stænger, buede stænger, kvartmanchetter eller trapezform, også buede, med afrundede hjørner eller skrå sider, fremstillet af ferrit, kobolt, samarium eller andre sjældne jordarters metaller eller legeringer heraf
	—
	også overstøbt med polymerer 

	—
	også overtrukket eller passiveret med overfladebehandling


med:
	—
	en længde på 5 mm eller derover, men ikke over 60 mm

	—
	en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over 40 mm

	—
	en tykkelse på 3 mm eller derover, men ikke over 15 mm


til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering


	01.01-31.12


	460 ton


	0 %



	09.2555
	ex 8505 11 10
	76
	Varer af en legering af neodym eller en legering af samarium
	—
	også overtrukket eller passiveret ved overfladebehandling

	—
	også dækket med zink

	—
	i rektangulær form


med:
	—
	en længde på 13,8 mm eller derover, men ikke over 45,2 mm

	—
	en bredde på 7,8 mm eller derover, men ikke over 25,2 mm

	—
	en højde på 1,3 mm eller derover, men ikke over 4,7 mm


til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering
	01.01-31.12
	350 ton
	0 %

	09.2556
	ex 8505 11 10
	77
	Varer fremstillet af en legering af neodym, med form som buede rektangler, også overtrukket eller passiveret med overfladebehandling, med:
	—
	en bredde på 9,1 mm eller derover, men ikke over 10,5 mm 

	—
	en længde på 20 mm eller derover, men ikke over 30,1 mm 


til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering
	01.01-31.12
	50 ton
	0 %

	09.2557
	ex 8482 99 00
	60
	Indvendige eller udvendige ringe fremstillet af stål, uhærdet eller uslebet, udvendig ring med indvendig(e) lejeskål(e), indvendig ring med udvendig(e) lejeskål(e), med en udvendig diameter på:
	—
	14 mm eller derover, men ikke over 77 mm, for den indvendige ring,

	—
	26 mm eller derover, men ikke over 101 mm, for den udvendige ring


til brug ved fremstilling af lejer
 (1)
	01.01-31.12
	2 000 stk.
	0 %

	09.2558
	ex 8543 70 90
	87
	En elektronisk lydgenerator, der genererer et analogt signal til en anordning til frembringelse af motorlyd, og som indeholder:
	—
	et trykt kredsløbskort med mikroprocessor og lydforstærker

	—
	en stikforbindelse

	—
	et plasthus

	—
	med eller uden holder af metal


til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
 (1)
	01.01-31.12
	30 000 stk.
	0 %

	09.2559

	ex 8501 40 20
ex 8501 40 80
	70
70
	Elektrisk vekselstrømsmotor, enfaset, også med kommutator
	—
	med en nominel effekt på 180 W eller derover

	—
	med en indgangseffekt på 150 W eller derover, men ikke over 2 700 W

	—
	med en udvendig diameter på over 44,8 mm, men ikke over 135,2 mm

	—
	med en nominel hastighed på over 10 000 omdrejninger pr. minut, men ikke over 50 000 omdrejninger pr. minut

	—
	også udstyret med ventilator til luftindtag

	—
	også med mekanisk anordning (tandhjul, skruer, gearforbindelse osv.) på akslen


til brug ved fremstilling af husholdningsapparater
 (1)

	01.01-31.12

	2 000 000 stk.

	0 %


	09.2560
	ex 8501 31 00
	85
	Kraftoverføringsanordning til styring af turboladeres effekt, bestående af:
	—
	en jævnstrømsmotor med en effekt på 600 W og derunder

	—
	til brug med en forsyningsspænding på 8 V eller derover, men ikke over 48 V

	—
	med motorforbindelse (plug-in-forbindelse)

	—
	også med positionssensor

	—
	også med integreret styre- og effektelektronik

	—
	også med fjedermekanisme til nulstilling af stang

	—
	indbygget i et hus med reduktionsgear og stang fastgjort til motorakslen, eller

	—
	indbygget i et hus med gevind integreret i motorens rotor til lineær bevægelse af den integrerede kontrolstang



	01.01-31.12
	650 000 stk.
	0 %

	09.2561
	ex 3912 39 85
	60
	Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3) til brug ved fremstilling af kosttilskud eller lægemidler
 (1)
	01.01-31.12
	2 750 ton
	0 %

	09.2562
	ex 8482 99 00
	30
	Messingbure med følgende egenskaber:
	—
	strengstøbte eller centrifugalt støbte

	—
	drejede

	—
	med indhold af zink på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 38 vægtprocent

	—
	med indhold af bly på 0,75 vægtprocent eller derover, men ikke over 1,25 vægtprocent

	—
	med indhold af aluminium på 1,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 1,4 vægtprocent

	—
	med en trækstyrke på 415 Pa eller derover


af den art der anvendes til fremstilling af kuglelejer
	01.01-31.12
	550 000 stk.
	0 %

	09.2564


	ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
	25
35
77
	Stel i aluminium eller aluminium og kulstoffibre og kunstharpiks til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler)
 (1)


	01.01-31.12


	9 600 000 stk.


	0 %



	09.2565
	ex 2914 19 90
	70
	Calcium acetylacetonat (CAS RN 19372-44-2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	400 ton
	0 %

	09.2566
	ex 2933 99 80
	05
	1,4,7,10-Tetraazacyclododecan (CAS RN 294-90-6) med en renhedsgrad på 96 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	60 ton
	0 %

	09.2567
	ex 2903 22 00
	10
	Trichlorethen (CAS RN 79-01-6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	11 885 000 kg
	0 %

	09.2568
	ex 3824 99 96
	91
	Blanding i form af tabletter med indhold af:
	—
	49 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent bis[3-(triethoxysilyl)propyl]polysulfider (CAS RN 211519-85-6) og

	—
	50 vægtprocent eller derover, men ikke over 51 vægtprocent kønrøg (CAS RN 1333-86-4)


hvoraf 75 % vægtprocent eller derover kan passere gennem en sigte med en maskestørrelse på 0,60 mm, men ikke over 10 % kan passere gennem en sigte med en maskestørrelse på 0,25 mm (som fastslået efter ASTM D1511-metoden)
	01.01-31.12
	2 100 ton
	0 %

	09.2569
	ex 8414 90 00
	80
	Turboladerhjulkasse af støbt aluminiumlegering eller støbejern:
	—
	 med en varmebestandighed på op til 400 °C

	—
	 med et hul på 30 mm eller derover, men ikke over 300 mm, til indsætning af kompressorhjulet


til brug i bilindustrien
 (1)
	01.01-31.12
	4 000 000 stk.
	0 %

	09.2570
	ex 8482 91 90
	10
	Valser med logaritmisk profil og diameter på 25 mm eller derover, men ikke over 70 mm, eller kugler med en diameter på 30 mm eller derover, men ikke over 100 mm
	—
	bestående af 100Cr6-stål eller 100CrMnSi6-4-stål (ISO 3290)

	—
	med en afvigelse på højst 0,5 mm som fastslået efter FBH-metoden


til brug i vindturbineindustrien
 (1)
	01.01-31.12
	600 000 stk.
	0 %

	09.2572

	ex 5205 26 00
ex 5205 27 00
	10
10
	Ubehandlet hvidt enkelttrådet bomuldsgarn
	—
	af kæmmede fibre

	—
	med en gennemsnitlig fiberlængde på 36,5 mm eller derover

	—
	produceret ved kompakt ringspinding med pneumatisk kompression

	—
	med en rivstyrke på 26,5 cN/tex eller derover (ifølge ISO 2062:2009, ved en hastighed på 5,000 mm/min)




	01.01-31.12

	50 000 ton

	0 %


	09.2573
	ex 3913 10 00
	20
	Natriumalginat udvundet fra brunalger (CAS RN 9005-38-3), med
	—
	et tørringstab på ikke over 15 vægtprocent (4 timer ved 105 °C)

	—
	en ikke-vandopløselig fraktion på ikke over 2 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen



	01.01-31.12
	2 000 ton
	0 %

	09.2574
	ex 8537 10 91
	73
	Multifunktionel enhed (instrumentklynge) med
	—
	buet TFT-LCD-skærm (radius 750 mm) med berøringsfølsom overflade

	—
	mikroprocessorer og hukommelseschips

	—
	akustisk modul og højttaler

	—
	tilslutninger til CAN, 3 X LIN-bus, LVDS og Ethernet

	—
	beregnet til at styre forskellige funktioner (f.eks. ophæng, belysning) og

	—
	til situationsrelateret visning af køretøjs- og navigationsdata (f.eks. hastighed, kilometertæller, opladningsniveau for traktionsbatteriet)


til anvendelse ved fremstilling af personbiler, der udelukkende er drevet af en elektrisk motor, som henhører under HS-underposition 8703 80
 (1)
	01.01-31.12
	66 900 stk.
	0 %

	09.2575
	ex 2923 90 00
	87
	(3-Chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid (CAS RN 3327-22-8) i form af en vandig opløsning med indhold af (3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid på 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 71 vægtprocent
	01.01-31.12
	9 500 ton
	0 %

	09.2578
	ex 2811 19 80
	50
	Sulfamidsyre (CAS RN 5329-14-6) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover, også tilsat op til 5 % siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel (CAS RN 112926-00-8)
	01.01-31.12
	27 000 ton
	0 %

	09.2580
	ex 2931 90 00
	75
	Hexadecyltrimethoxysilan (CAS RN 16415-12-6) af en renhedsgrad på mindst 95 % vægtprocent, til brug ved fremstilling af polyetylen
 (1)
	01.01-31.12
	165 ton
	0 %

	09.2585


	ex 3907 61 00
ex 3907 69 00
ex 3907 99 80
	20
20
70
	Copolymer af poly(ethylenterephthalat) og cyclohexandimethanol, med indhold af cyclohexandimethanol på over 10 vægtprocent


	01.01-31.12


	60 000 ton


	2 %



	09.2593
	ex 2934 99 90
	67
	5-Chlorthiophen-2-carboxylsyre (CAS RN 24065-33-6)
	01.01-31.12
	45 000 kg
	0 %

	09.2596
	ex 2930 90 95
	96
	2-Chlor-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluorethoxy)methyl)benzoesyre (CAS RN 120100-77-8)
	01.01-31.12
	300 ton
	0 %

	09.2597
	ex 2930 90 95
	94
	Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6)
	01.01-31.12
	6 000 ton
	0 %

	09.2598
	ex 2921 19 99
	75
	Octadecylamin (CAS RN 124-30-1)
	01.01-31.12
	400 ton
	0 %

	09.2599
	ex 2917 11 00
	40
	Diethyloxalat (CAS RN 95-92-1)
	01.01-31.12
	500 ton
	0 %

	09.2600
	ex 2712 90 39
	10
	Råparaffin (CAS RN 64742-61-6)
	01.01-31.12
	100 000 ton
	0 %

	09.2602
	ex 2921 51 19
	10
	o-phenylendiamin (CAS RN 95-54-5)
	01.01-31.12
	1 800 ton
	0 %

	09.2617
	ex 2921 42 00
	89
	4-fluor-N-(1-methylethyl)benzenamin (CAS RN 70441-63-3)
	01.01-31.12
	500 ton
	0 %

	09.2628
	ex 7019 66 00
	10
	Fiberdug vævet af glasfiber belagt med plast, af vægt 120 g/m² (± 10 g/m²), sædvanligvis anvendt til fremstilling af insektnet i form af rullenet eller net på fast ramme
	01.01-31.12
	3 000 000 m²
	0 %

	09.2629
	ex 8302 49 00
	91
	Teleskophåndtag af aluminium, til fremstilling af bagage
 (1)
	01.01-31.12
	1 500 000 stk.
	0 %

	09.2634
	ex 2917 19 80
	40
	Dodecandisyre (CAS RN 693-23-2), af renhed på over 98,5 vægtprocent
	01.01-31.12
	8 000 ton
	0 %

	09.2638
	ex 2915 21 00
	10
	Eddikesyre (CAS RN 64-19-7) af renhed på 99 vægtprocent og derover
	01.01-31.12
	1 000 000 ton
	0 %

	09.2641
	ex 3913 90 00
	87
	Natriumhyaluronat, ikke sterilt, med:
	—
	en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på ikke over 900 000,

	—
	et indhold af endotoxiner på ikke over 0,008 endotoxinenheder (EU) pr. mg,

	—
	et indhold af ethanol på ikke over 1 vægtprocent og

	—
	et indhold af isopropanol på ikke over 0,5 vægtprocent



	01.01-31.12
	300 kg
	0 %

	09.2645
	ex 3921 14 00
	20
	Celleblokke af celluloseregenerater, som er imprægneret med vand med indhold af magnesiumchlorid og kvaternær ammoniumforbindelse, og som måler 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)
	01.01-31.12
	1 700 ton
	0 %

	09.2646
	ex 2918 29 00
	75
	Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat (CAS RN 2082-79-3) med:
	—
	et sigtet gennemfald på over 99 vægtprocent ved maskevidden 500 μm og

	—
	et smeltepunkt på 49 °C eller derover, men ikke over 54 °C,


til brug ved fremstilling af "one pack"-stabilisatorer baseret på pulverblandinger (pulver eller pressegranulat) til forarbejdning af PVC
 (1)
	01.01-31.12
	380 ton
	0 %

	09.2647
	ex 2918 29 00
	80
	Pentaerythritoltetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8) med:
	—
	et sigtet gennemfald på over 75 vægtprocent ved maskevidden 250 μm og over 99 vægtprocent ved maskevidden 500 μm og

	—
	et smeltepunkt på 110 °C eller derover, men ikke over 125 °C,


til brug ved fremstilling af "one pack"-stabilisatorer baseret på pulverblandinger (pulver eller pressegranulat) til forarbejdning af PVC
 (1)
	01.01-31.12
	140 ton
	0 %

	09.2649
	ex 2921 29 00
	60
	Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5)
	01.01-31.12
	1 700 ton
	0 %

	09.2652
	ex 7410 11 00
	50
	Folie og bånd af raffineret kobber, fremstillet ved hjælp af elektrolyse, med en tykkelse på 0,015 mm eller derover, men ikke over 0,150 mm, til brug i industrien for trykte kredsløbskort ved fremstilling af trykte kredsløbskort og laminater dertil.
 (1)
	01.01-31.12
	1 020 ton
	0 %

	09.2658
	ex 2933 99 80
	73
	5-(Acetoacetylamino)benzimidazol (CAS RN 26576-46-5)
	01.01-31.12
	400 ton
	0 %

	09.2659
	ex 3802 90 00
	19
	Diatoméjord kalcineret med sodaflusmiddel
	01.01-31.12
	35 000 ton
	0 %

	09.2661
	ex 3920 51 00
	50
	Plader af polymetylmetacrylat, der overholder følgende standarder:
	—
	EN 4364 (MIL-P-5425E) og DTD5592A, eller

	—
	EN 4365 (MIL-P-8184) og DTD5592A



	01.01-31.12
	100 ton
	0 %

	09.2662
	ex 7410 21 00
	55
	Plader:
	—
	bestående af mindst ét lag glasfibervæv, der er imprægneret med epoxyharpiks

	—
	belagt på den ene eller begge sider med kobberfolie af en tykkelse på ikke over 0,15 mm

	—
	med en dielektricitetskonstant (DK) på under 5,4 ved 1 MHz målt i henhold til IPC-TM-650 2.5.5.2

	—
	med en tabsfaktor på mindre end 0,035 ved 1 MHz målt i henhold til IPC-TM-650 2.5.5.2

	—
	med modstandsdygtighed mod krybestrøm (CTI) på 600 eller derover



	01.01-31.12
	108 000 m²
	0 %

	09.2665
	ex 2916 19 95
	30
	Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)
	01.01-31.12
	8 250 ton
	0 %

	09.2668


	ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
	21
31
75
	Cykelstel i kulstoffibre og kunstharpiks til brug ved fremstilling af cykler (herunder elektriske cykler)
 (1)


	01.01-31.12


	600 000 stk.


	0 %



	09.2671
	ex 3905 99 90
	81
	Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):
	—
	med indhold af hydroxylgrupper på 17,5 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent

	—
	med en medianpartikelstørrelse (D50) over 0,6mm



	01.01-31.12
	12 500 ton
	0 %

	09.2675
	ex 2935 90 90
	79
	4-[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl chlorid (CAS RN 816431-72-8)
	01.01-31.12
	1 000 ton
	0 %

	09.2679
	2915 32 00
	
	Vinylacetat (CAS RN 108-05-4)
	01.01-31.12
	370 000 ton
	0 %

	09.2684
	ex 2916 39 90
	28
	2,5-dimethylphenylacetylchlorid (CAS RN 55312-97-5)
	01.01-31.12
	700 ton
	0 %

	09.2685
	ex 2929 90 90
	30
	Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)
	01.01-31.12
	6 500 ton
	0 %

	09.2696
	ex 2932 20 90
	25
	Decan-5-olid (CAS RN 705-86-2)
	01.01-31.12
	6 000 kg
	0 %

	09.2697
	ex 2932 20 90
	30
	Dodecan-5-olid (CAS RN 713-95-1)
	01.01-31.12
	6 000 kg
	0 %

	09.2700
	ex 2905 12 00
	10
	Propan-1-ol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)
	01.01-31.12
	15 000 ton
	0 %

	09.2704
	ex 2909 49 80
	20
	2,2,2',2'-Tetrakis(hydroxymetyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)
	01.01-31.12
	500 ton
	0 %

	09.2720
	ex 8413 91 00
	50
	Pumpehoved til højtrykspumpe med to cylindre, af smedet stål, med:
	—
	fræsede gevindfittings med en diameter på 10 mm eller derover, men ikke over 36,8 mm

	—
	borede brændselskanaler med en diameter på 3,5 mm eller derover, men ikke over 10 mm


af den art der anvendes i dieselindsprøjtningssystemer
	01.01-31.12
	65 000 stk.
	0 %

	09.2721
	ex 5906 99 90
	20
	Vævet og lamineret tekstilstof, gummeret, med følgende egenskaber:
	—
	med tre lag

	—
	det ene yderlag består af akryl 

	—
	det andet yderlag består af polyester

	—
	mellemlaget består af klorbutylgummi

	—
	mellemlaget har en vægt på 452 g/m2 eller derover, men ikke over 569 g/m2

	—
	tekstilstoffet har en samlet vægt på 952 g/m2 eller derover, men ikke over 1159 g/m2 og

	—
	tekstilstoffet har en samlet tykkelse på 0,8 mm eller derover, men ikke over 4 mm


anvendes til fremstilling af foldetag til motorkøretøjer
 (1)
	01.01-31.12
	375 000 m²
	0 %

	09.2722
	8104 11 00
	
	Ubearbejdet magnesium, med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent
	01.01-31.12
	120 000 ton
	0 %

	09.2723
	ex 3911 90 19
	35
	Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-4,4'-biphenylen) (CAS RN 25608-64-4 og 25839-81-0) med et indhold af tilsætningsstoffer på ikke over 20 vægtprocent
	01.01-31.12
	5 000 ton
	0 %

	09.2728
	ex 2915 90 90
	85
	Ethyltrifluoracetat (CAS RN 383-63-1)
	01.01-31.12
	400 ton
	0 %

	09.2769
	ex 2917 13 90
	20
	Dimethylsebacat (CAS RN 106-79-6) med en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	1 000 ton
	0 %

	09.2806
	ex 2825 90 40
	30
	Wolframtrioxid, inkl. wolframblåoxid (CAS RN 1314-35-8 eller CAS RN 39318-18-8)
	01.01-31.12
	12 000 ton
	0 %

	09.2812
	ex 2932 20 90
	77
	Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)
	01.01-31.12
	4 000 ton
	0 %

	09.2814
	ex 3815 90 90
	76
	Katalysator, bestående af titandioxid og wolframtrioxid
	01.01-31.12
	3 000 ton
	0 %

	09.2816
	ex 3912 11 00
	20
	Flager af celluloseacetat
	01.01-31.12
	75 000 ton
	0 %

	09.2819
	ex 2833 25 00
	30
	Kobberhydroxidsulfat (Cu4(OH)6(SO4)), hydrat (CAS RN 12527-76-3) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	240 000 kg
	0 %

	09.2820
	ex 3827 90 00
	10
	Blandinger med indhold af:
	—
	60 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent 2-chlorpropen (CAS RN 557-98-2)

	—
	8 vægtprocent eller derover, men ikke over 14 vægtprocent (Z)-1-chlorpropen (CAS RN 16136-84-8)

	—
	5 vægtprocent eller derover, men ikke over 23 vægtprocent 2-chlorpropan (CAS RN 75-29-6)

	—
	ikke over 6 vægtprocent 3-chlorpropen (CAS RN 107-05-1), og

	—
	ikke over 1 vægtprocent ethylchlorid (CAS RN 75-00-3)



	01.01-31.12
	6 000 ton
	0 %

	09.2828
	2712 20 90
	
	Paraffinvoks med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent
	01.01-31.12
	180 000 ton
	0 %

	09.2830
	ex 2906 19 00
	40
	Cyclopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)
	01.01-31.12
	20 ton
	0 %

	09.2837
	ex 2903 79 30
	20
	Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)
	01.01-31.12
	600 ton
	0 %

	09.2839
	ex 2933 39 99
	09
	2-(2-Pyridyl)ethanol (CAS RN 103-74-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	700 ton
	0 %

	09.2840
	ex 8104 30 00
	20
	Magnesiumpulver:
	—
	af renhed på 98 vægtprocent og derover, men ikke over 99,5 vægtprocent, og

	—
	med partikelstørrelse på 0,2 mm eller derover, men ikke over 0,8 mm



	01.01-31.12
	2 000 ton
	0 %

	09.2842
	2932 12 00
	
	2-Furaldehyd (furfuraldehyd)
	01.01-31.12
	10 000 ton
	0 %

	09.2846
	ex 3907 40 00
	25
	Polymerblanding af polycarbonat og poly(methyl-methacrylat) med indhold af polycarbonat på 98,5 vægtprocent eller derover, i form af pellets eller granulat, med en lystransmission på 88,5 % eller derover, målt på et 4 mm tykt prøveemne med en bølgelængde λ = 400 nm (i henhold til ISO 13468-2)
	01.01-31.12
	2 000 ton
	0 %

	09.2848
	ex 5505 10 10
	10
	Affald af syntetiske fibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af nylon eller andre polyamider (PA6 og PA66)
	01.01-31.12
	10 000 ton
	0 %

	09.2849
	ex 0710 80 69
	10
	Svampe af arten Auricularia polytricha, også vand- eller dampkogte, frosne, til fremstilling af færdigretter
 (1)(2)
	01.01-31.12
	700 ton
	0 %

	09.2851
	ex 2907 12 00
	10
	O-cresol (CAS RN 95-48-7) med en renhed på 98,5 vægtprocent og derover
	01.01-31.12
	20 000 ton
	0 %

	09.2852
	ex 2914 29 00
	60
	Cyclopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)
	01.01-31.12
	300 ton
	0 %

	09.2854
	ex 2924 19 00
	85
	3-iodprop-2-yn-1-yl N-butylcarbamat (CAS RN 55406-53-6)
	01.01-31.12
	450 ton
	0 %

	09.2855
	ex 3910 00 00
	10
	Flydende poly(methylhydrosiloxan) med trimethylsilyl-endegrupper (CAS RN 63148-57-2) med en renhedsgrad på 99,9 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	1 000 ton
	0 %

	09.2856
	ex 2926 90 70
	84
	2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)
	01.01-31.12
	900 ton
	0 %

	09.2860
	ex 2933 69 80
	30
	1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)
	01.01-31.12
	600 ton
	0 %

	09.2872
	ex 2833 29 80
	40
	Cæsiumsulfat (CAS RN 10294-54-9) i fast form eller i vandig opløsning med indhold af cæsiumsulfat på 48 vægtprocent eller derover, men ikke over 52 vægtprocent
	01.01-31.12
	400 ton
	0 %

	09.2874
	ex 2924 29 70
	87
	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)
	01.01-31.12
	20 000 ton
	0 %

	09.2876
	ex 3811 29 00
	57
	Tilsætningsstoffer, der består af reaktionsprodukter af diphenylamin og forgrenede nonener:
	—
	indeholdende over 20 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent 4-monononyldiphenylamin, og

	—
	indeholdende over 50 vægtprocent, men ikke over 80 vægtprocent 4,4'-dinonyldiphenylamin

	—
	indeholdende ikke over i alt 15 vægtprocent 2,4-dinonyldiphenylamin og 2,4'-dinonyldiphenylamin


anvendes i fremstillingen af smøreolier
 (1)
	01.01-31.12
	900 ton
	0 %

	09.2889
	3805 10 90
	
	Sulfatterpentin
	01.01-31.12
	25 000 ton
	0 %

	09.2907
	ex 3824 99 93
	67
	Blanding af plantesteroler i pulverform, indeholdende:
	—
	75 vægtprocent steroler eller derover

	—
	ikke over 25 vægtprocent stanoler


til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere
 (1)
	01.01-31.12
	2 500 ton
	0 %

	09.2908
	ex 3804 00 00
	10
	Natriumligninsulfonat (CAS RN 8061-51-6)
	01.01-31.12
	40 000 ton
	0 %

	09.2910
	ex 8708 99 97
	75
	Støttekonsol af aluminiumlegering, med monteringshuller, også med fastgørelsesmøtrikker, til indirekte forbindelse af gearkassen med karosseriet, til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87
 (1)
	01.01-31.12
	200 000 stk.
	0 %

	09.2913









	ex 2401 10 35
ex 2401 10 70
ex 2401 10 95
ex 2401 10 95
ex 2401 10 95
ex 2401 20 35
ex 2401 20 70
ex 2401 20 95
ex 2401 20 95
ex 2401 20 95
	91
10
11
21
91
91
10
11
21
91
	Tobak, rå eller ufabrikeret, også udstanset i regelmæssig form, af toldværdi ikke under 450 euro/100 kg netto, til anvendelse som ydre dækblad eller som omblad ved fremstilling af varer henhørende under pos. 2402 10 00
 (1)









	01.01-31.12









	3 000 ton









	0 %










	09.2921
	ex 2922 19 00
	22
	2-(Dimethylamin)ethylacrylat (CAS RN 2439-35-2) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover
	01.01-31.12
	14 000 ton
	0 %

	09.2922
	ex 2923 90 00
	88
	Vandig opløsning med indhold af [2-(acryloyloxy)ethyl]trimethylammoniumchlorid (CAS RN 44992-01-0) på 78 vægtprocent eller derover, men ikke over 82 vægtprocent
	01.07-31.12
	10 000 ton
	0 %

	09.2923
	ex 3808 94 20
	40
	Vandig opløsning med indhold af:
	—
	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on på 10,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 11,3 vægtprocent

	—
	2-methyl-2H-isothiazol-3-on på 3,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 4,1 vægtprocent

	—
	en kombineret koncentration af isothiazoloner (CAS RN 55965-84-9) på 13,0 vægtprocent eller derover, men ikke over 15,4 vægtprocent

	—
	nitrater, beregnet som natriumnitrat, på 18 vægtprocent eller derover, men ikke over 22 vægtprocent, og

	—
	chlorider, beregnet som natriumchlorid, på 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 8 vægtprocent



	01.01-31.12
	3 000 ton
	0 %

	09.2931
	ex 3911 90 11
	10
	Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylen) (CAS RN 25135-51-7 og CAS RN 25154-01-2), i former som nævnt i bestemmelse 6 b) til dette kapitel, med indhold af tilsætningsstoffer på ikke over 20 vægtprocent
	01.01-31.12
	6 300 ton
	0 %

	09.2933
	ex 2903 99 80
	30
	1,3-Dichlorobenzen (CAS RN 541-73-1)
	01.01-31.12
	2 600 ton
	0 %

	09.2935
	ex 3806 10 00
	10
	Colophonium og harpikssyrer af fyrreharpiks
	01.01-31.12
	280 000 ton
	0 %

	09.2945
	ex 2940 00 00
	20
	D-Xylose (CAS RN 58-86-6)
	01.01-31.12
	400 ton
	0 %

	09.2975
	ex 2918 30 00
	10
	Benzophenon-3,3’,4,4’-tetracarboxylsyredianhydrid (CAS RN 2421-28-5)
	01.01-31.12
	1 000 ton
	0 %



	(1)
	Toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i forordning (EU) nr. 952/2013.

	(2)
	Toldsuspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.”
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