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	Jrk-nr
	CN-kood
	TARIC
	Kauba kirjeldus
	Kvoodi kehtivusaeg
	Kvoodi maht
	Kvoodi tollimaksumäär (%)

	09.2010
	ex 2912 29 00
	75
	Tsükloheks-3-een-1-karbaldehüüd (CASi nr 100-50-5) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti
	01.01-31.12
	155 000 kg
	0 %

	09.2017
	ex 2918 11 00
	20
	L(+)-piimhape (CASi nr 79-33-4) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti, mida kasutatakse järgmiste toodete valmistamiseks:
	—
	estrid ja muud derivaadid (st tooted, mis saadakse keemilisel reaktsioonil, mille käigus tekivad uued molekulisisesed sidemed) või

	—
	hea tootmistava tingimuste kohaselt valmistatud lahused ravimitööstusele tarnimiseks


 (1)
	01.01-31.12
	55 000 tonni
	0 %

	09.2025
	ex 2933 59 95
	82
	Ametoktradiin (ISO) (CASi nr 865318-97-4) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti
	01.01-31.12
	353 500 kg
	0 %

	09.2027
	ex 3815 19 90
	82
	Pulbriline katalüsaator, mis koosneb boori, titaani ja alumiiniumi metallorgaanilistest ühenditest ränidioksiidkandjal
	01.01-31.12
	15 600 kg
	0 %

	09.2029
	ex 8409 91 00
	63
	Neljasilindrilise mootori 10 avaga silindripea toorik, valmistatud alumiiniumisulamist EN AC-45500:
	—
	muude komponentideta,

	—
	kõvadusega vähemalt 90HB,

	—
	valudefektide mõõtmetega mitte üle 0,4 mm ja arvuga mitte üle 10 defekti cm2 kohta,

	—
	dendriidiharude vahega põlemiskambris kuni 25 μm,

	—
	kahekordse jahutussärgiga,

	—
	massiga 14–19 kg,

	—
	pikkusega 460–510 mm,

	—
	kõrgusega 260–286 mm ning

	—
	laiusega 140–150 mm



	01.01-31.12
	200 000 tükki
	0 %

	09.2031
	ex 8411 99 00
	45
	Turbiinide rõngasegmendid, juhtlabad ja rootorilabad, mis on elektritootmiseks ette nähtud paikse gaasiturbiini osad või mehaanilise ajami osad:
	—
	valmistatud niklipõhistest supersulamitest,

	—
	600 – 1 600 K töötemperatuuri jaoks,

	—
	pikkusega kuni 500 mm,

	—
	laiusega kuni 900 mm,

	—
	kõrgusega kuni 1300 mm



	01.01-31.12
	615 tonni
	0 %

	09.2032
	ex 2920 29 00
	35
	Naatriumfosetüül (CASi nr 39148-16-8) vesilahusena, mis sisaldab 39–41 massiprotsenti naatriumfosetüüli
	01.01-31.12
	521 tonni
	0 %

	09.2033
	ex 3811 29 00
	79
	Lisaained, mis koosnevad 1,3,4-tiadiasolidiin-2,5-ditiooni vesinikperoksiidiga ja tert-nonaantiooliga reageerimise saadustest, ning mis sisaldavad:
	—
	vähemalt 70 massiprotsenti 2,5-bis(tert-nonüülditio)-[1,3,4]-tiadiasooli (CASi nr 89347-09-1) ja

	—
	vähemalt 10 massiprotsenti 5-(tert-nonüülditio)-1,3,4-tiadiasool-2(3H)-tiooni (CASi nr 97503-12-3),


kasutamiseks määrdeõlide lisaainesegude valmistamisel
 (1)
	01.01-31.12
	500 tonni
	0 %

	09.2034

	ex 9029 20 31
ex 9029 90 00
	50
50
	Osadeks jagatud näidikupaneel, mille teabeedastus toimub CAN-BUSi ja/või K-LINE’i protokollide järgi,
	—
	samm-mootoritega või ilma,

	—
	analoog- või digitaalosutite ja -numbrilaudadega,

	—
	või millel ei ole mikroprotsessori juhtplaati,

	—
	või millel ei ole leedindikaatorlampe või vedelkristallnäidikut


mis näitab vähemalt järgmist:
	—
	kiirus,

	—
	mootori pöörete arv,

	—
	mootori temperatuur,

	—
	kütusetase,


kasutamiseks grupi 87 kaupade valmistamisel
 (1)
	01.01-31.12

	160 000 tükki

	0 %


	09.2035
	ex 8409 91 00
	83
	Ühendusvarras sõiduauto mootori kolbide ühendamiseks väntvõlliga: 
	—
	valmistatud sulamist, mis sisaldab 96 % terast ja ülejäänu on titaan, vanaadium, alumiinium, kroom, nikkel, vask, fosfor, räni, väävel või mangaan,

	—
	kahe ühendusvarda poldiga,

	—
	puksiga,

	—
	pikkusega 120–160 mm,

	—
	mille pinnakaredus vastab standardile ISO 4287-1997,


kasutamiseks mootorsõidukite sädesüütega mootorite valmistamisel
 (1)
	01.01-31.12
	570 000 tükki
	0 %

	09.2516
	ex 2933 39 99
	95
	Fluopüraam (ISO) (CAS RN 658066-35-4) puhtusega vähemalt 96,5 massiprotsenti
	01.07-31.12
	75 tonni
	0 %

	09.2517
	ex 1517 90 99
	92
	Mikroobiõli, rafineeritud, kasutatakse muude toodete kui loomasööda valmistamisel: 
	—
	eikosapentaeenhappe sisaldusega 10–80 % massiprotsenti ning 

	—
	eikosapentaeenhappe/(eikosapentaeenhappe+dokosaheksaeenhappe) suhtarvuga vähemalt 0,2 ning

	—
	taimeõliga standarditud



	01.07-31.12
	250 tonni
	0 %

	09.2518
	ex 8544 30 00
	63
	Elektrijuhtmestik või -kaabel mootorsõiduki tahavaatesüsteemi jaoks (standardi IATF 16949:2016 järgi): 
	—
	nimipingega 12 V või 24 V,

	—
	mõlemas otsas varustatud pistikühendusega,


kasutatakse mootorsõidukite tahavaatesüsteemide tootmiseks
 (1)
	01.07-31.12
	3 525 000 tükki
	0 %

	09.2519
	ex 8544 30 00
	75
	Sisseehitatud akusüsteemi auto juhtsüsteemidega ühendamiseks ette nähtud juhtmekomplekt, mille koosseisus on:
	—
	veekindel sisendpistik,

	—
	vähemalt neli väljundpistikut,

	—
	vähemalt kaks plastist kinnitusklambrit,


kasutatakse hübriid- ja elektriajamiga sõidukite akude tootmiseks
 (1)
	01.07-31.12
	50 000 tükki
	0 %

	09.2540
	ex 2917 37 00
	10
	Dimetüültereftalaat (CASi nr 120-61-6) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti
	01.01-31.12
	57 500 tonni
	0 %

	09.2541
	ex 2933 19 90
	73
	2,4-dihüdro-2,5-dimetüül-3H-pürasool-3-oon (CASi nr 2749-59-9) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti
	01.01-31.12
	150 tonni
	0 %

	09.2542
	ex 3824 99 92
	97
	Segu, mis sisaldab bis[3-(trietoksüsilüül)propüül]polüsulfiide (CASi nr 211519-85-6) puhtusega vähemalt 84 massiprotsenti
	01.01-31.12
	2 000 tonni
	0 %

	09.2543
	ex 2933 39 99
	13
	Imasamoks (ISO) (CASi nr 114311-32-9) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti
	01.01-31.12
	300 tonni
	0 %

	09.2544
	ex 2933 99 80
	23
	Tebukonasool (ISO) (CAS RN 107534-96-3) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti
	01.01-31.12
	150 tonni
	0 %

	09.2545
	ex 2922 29 00
	63
	Aklonifeen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti
	01.01-31.12
	4 000 tonni
	0 %

	09.2546
	ex 2933 39 99
	46
	Fluopikoliid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) sisaldusega vähemalt 97 % massist
	01.01-31.12
	250 tonni
	0 %

	09.2547
	ex 2933 69 80
	13
	Metribusiin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) puhtusega vähemalt 93 massiprotsenti
	01.01-31.12
	225 tonni
	0 %

	09.2548
	ex 2934 99 90
	24
	Flufenatseet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti
	01.01-31.12
	900 tonni
	0 %

	09.2549
	ex 2934 99 90
	16
	Difenokonasool (ISO) (CAS RN 119446-68-3)
	01.01-31.12
	1 000 tonni
	0 %

	09.2550
	ex 2926 90 70
	31
	Lambda-tsühalotriin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti
	01.01-31.12
	2 200 tonni
	0 %

	09.2552
	ex 8482 99 00
	70
	Separaatorite haaravad ja haaratavad detailid,
	—
	valmistatud lehtvaltsterasest,

	—
	läbimõõduga 14,5–420 mm,

	—
	haaratavatel detailidel on needid,

	—
	haaravatel detailidel on avad,


kasutatakse sügavasooneliste kuullaagrite tootmiseks
 (1)
	01.01-31.12
	1 221 tonni
	0 %

	09.2553
	ex 8482 99 00
	80
	Mitmesuguse läbimõõduga augustatud separaatorid,
	—
	valmistatud lehtvaltsterasest, 

	—
	tõmbetugevusega 270 MPa või rohkem,


koonusrull-laagrite tootmiseks
 (1)
	01.01-31.12
	8 000 000 tükki
	0 %

	09.2554


	ex 8505 11 10
ex 8505 11 90
ex 8505 19 90
	74
74
74
	Ferriidist, koobaltist, samaariumist või muust haruldasest muldmetallist või nende sulamist valmistatud lamedate lattide, kumerate lattide, veerandtorude või trapetsikujulised tooted, kumerad, ümardatud nurkade või kaldus külgedega või mitte,
	—
	polümeerist kattevormiga või ilma, 

	—
	pinnatöötluse abil kaetud või passiveeritud või mitte,

	—
	pikkusega 5–60 mm,

	—
	laiusega 5–40 mm,

	—
	paksusega 3–15 mm,


ette nähtud pärast magneetimist püsimagnetitena kasutamiseks
	01.01-31.12


	460 tonni


	0 %



	09.2555
	ex 8505 11 10
	76
	Neodüümi- või samaariumisulamist tooted,
	—
	pinnatöötluse abil kaetud või passiveeritud või mitte,

	—
	tsingiga kaetud või mitte,

	—
	ristkülikukujulised,

	—
	pikkusega 13,8–45,2 mm,

	—
	laiusega 7,8–25,2 mm,

	—
	kõrgusega 1,3–4,7 mm,


ette nähtud pärast magneetimist püsimagnetitena kasutamiseks
	01.01-31.12
	350 tonni
	0 %

	09.2556
	ex 8505 11 10
	77
	Neodüümisulamist tooted, kumerdatud ristkülikute kujulised, pinnatöötluse abil kaetud või passiveeritud või mitte,
	—
	laiusega 9,1–10,5 mm, 

	—
	pikkusega 20–30,1 mm, 


ette nähtud pärast magneetimist püsimagnetitena kasutamiseks
	01.01-31.12
	50 tonni
	0 %

	09.2557
	ex 8482 99 00
	60
	Terasest sise- ja välisrõngad, karastamata ja lihvimata, välisrõngas seesmis(t)e veeretee(de)ga, siserõngas välimis(t)e veeretee(de)ga, järgmiste välisläbimõõtudega:
	—
	siserõngal 14–77 mm ja

	—
	välisrõngal 26–101 mm


kasutatakse laagrite valmistamisel
 (1)
	01.01-31.12
	2 000 tükki
	0 %

	09.2558
	ex 8543 70 90
	87
	Elektrooniline heligeneraator, mis tekitab analoogsignaali mootori heli tekitavale seadmele ning mis sisaldab järgmist:
	—
	mikroprotsessori ja helivõimendiga trükkplaat,

	—
	ühenduspesa,

	—
	plastkorpus,

	—
	metallhoidikuga või ilma,


kasutamiseks grupi 87 kaupade valmistamiseks
 (1)
	01.01-31.12
	30 000 tükki
	0 %

	09.2559

	ex 8501 40 20
ex 8501 40 80
	70
70
	Ühefaasiline vahelduvvoolumootor, kommutaatoriga või ilma
	—
	nimiväljundvõimsusega vähemalt 180 W,

	—
	sisendvõimsusega 150 – 2 700 W,

	—
	välisläbimõõduga üle 44,8 mm, kuid mitte üle 135,2 mm,

	—
	nimipöörlemiskiirusega üle 10 000 pöörde minutis, kuid mitte üle 50 000 pöörde minutis,

	—
	varustatud õhuventilaatoriga või mitte,

	—
	mehhaanilise seadmega (hammasratas, kruvid, hammasühendus vms) võllil või mitte,


kasutatakse kodumasinate tootmisel
 (1)
	01.01-31.12

	2 000 000 tükki

	0 %


	09.2560
	ex 8501 31 00
	85
	Turboülelaadurite väljundi juhtimiseks ettenähtud jõuülekandeseade, mis koosneb järgmistest osadest:
	—
	alalisvoolumootor võimsusega kuni 600 W

	—
	kasutamiseks toitepingel 8–48 V,

	—
	mootoriühendusega (pistikuühendusega),

	—
	asendianduriga või ilma,

	—
	integreeritud juht- ja jõuelektroonikaga või ilma,

	—
	käigukangi lähtestamiseks kasutatava vedrumehhanismiga või ilma,

	—
	ehitatud korpusesse, mille küljes on reduktor ja kardaanvõlli külge kinnitatud käigukang, või

	—
	ehitatud korpusesse, milles on mootori rootorisse integreeritud keermed, mis tagavad integreeritud juhtvarda lineaarse liikumise



	01.01-31.12
	650 000 tükki
	0 %

	09.2561
	ex 3912 39 85
	60
	Hüpromelloos (INN) (CAS RN 9004-65-3), kasutatakse toidulisandite või ravimite valmistamiseks
 (1)
	01.01-31.12
	2 750 tonni
	0 %

	09.2562
	ex 8482 99 00
	30
	Messingseparaatorid, millel on järgmised omadused:
	—
	valmistatud pidev- või tsentrifugaalvalu meetodil,

	—
	treitud,

	—
	tinasisaldusega 35–38 massiprotsenti,

	—
	pliisisaldusega 0,75–1,25 massiprotsenti,

	—
	alumiiniumisisaldusega 1,0–1,4 massiprotsenti ning

	—
	tõmbetugevusega vähemalt 415 Pa,


mida kasutatakse kuullaagrite tootmiseks
	01.01-31.12
	550 000 tükki
	0 %

	09.2564


	ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
	25
35
77
	Alumiiniumist või alumiiniumist ja süsinikkiust ning tehisvaigust raam, kasutatakse jalgrataste (sh elektrijalgrataste) valmistamiseks
 (1)
	01.01-31.12


	9 600 000 tükki


	0 %



	09.2565
	ex 2914 19 90
	70
	Kaltsiumatsetüülatsetonaat (CASi nr 19372-44-2) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti
	01.01-31.12
	400 tonni
	0 %

	09.2566
	ex 2933 99 80
	05
	1,4,7,10-tetraasatsüklododekaan (CASi nr 294-90-6) puhtusega vähemalt 96 massiprotsenti
	01.01-31.12
	60 tonni
	0 %

	09.2567
	ex 2903 22 00
	10
	Trikloroetüleen (CAS RN 79-01-6) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti
	01.01-31.12
	11 885 000 kg
	0 %

	09.2568
	ex 3824 99 96
	91
	Graanulite segu, mis sisaldab massiprotsentides:
	—
	49–50 % bis[3-(trietoksüsilüül)propüül]polüsulfiide (CAS RN 211519-85-6) ja

	—
	50–51 % tahma (CAS RN 1333-86-4)


ning millest vähemalt 75 massiprotsenti läbib 0,60 mm suuruse avaga sõela, kuid vaid kuni 10 massiprotsenti läbib 0,25 mm suuruse avaga sõela (määratuna standardi ASTM D1511 kohasel meetodil)
	01.01-31.12
	2 100 tonni
	0 %

	09.2569
	ex 8414 90 00
	80
	Turboülelaaduri tööratta korpus, valualumiiniumisulamist või malmist:
	—
	 kuumakindel temperatuurini 400 °C,

	—
	 kompressori tööratta paigaldamiseks ette nähtud 30–300 mm avaga;


kasutamiseks autotööstuses
 (1)
	01.01-31.12
	4 000 000 tükki
	0 %

	09.2570
	ex 8482 91 90
	10
	Logaritmilise profiiliga 25–70 mm läbimõõduga rullid või 30–100 mm läbimõõduga kuulid,
	—
	valmistatud 100Cr6 terasest või 100CrMnSi6-4 terasest (ISO 3290),

	—
	hälbega kuni 0,5 mm (määratuna FBH-meetodil);


kasutamiseks tuuleturbiinitööstuses
 (1)
	01.01-31.12
	600 000 tükki
	0 %

	09.2572

	ex 5205 26 00
ex 5205 27 00
	10
10
	Töötlemata valge ühekordne puuvillane lõng
	—
	kammitud kiududest,

	—
	keskmise kiupikkusega vähemalt 36,5 mm,

	—
	toodetud kombineeritud kompaktse rõngasketruse meetodil, suruõhuga tihendades,

	—
	rebimistugevusega vähemalt 26,5 cN/teks (vastavalt standardile ISO 2062:2009 kiirusel 5 000 mm/min)



	01.01-31.12

	50 000 tonni

	0 %


	09.2573
	ex 3913 10 00
	20
	Pruunvetikast ekstraheeritud naatriumalginaat (CAS RN 9005-38-3), mille
	—
	massikadu kuivatamisel (4 h temperatuuril 105 °C) on kuni 15 massiprotsenti,

	—
	vees lahustumatu osa sisaldus kuivaines ei ületa 2 massiprotsenti



	01.01-31.12
	2 000 tonni
	0 %

	09.2574
	ex 8537 10 91
	73
	Multifunktsionaalne seade (näidikuplokk), millel on
	—
	kumer puutetundlik TFT LCD ekraan (raadiusega 750 mm),

	—
	mikroprotsessorid ja mälukiibid,

	—
	akustiline moodul ja valjuhääldi,

	—
	ühendused CAN (kontrolleri-ala võrk), 3 x LIN-siini, LVDS (madalpingeline diferentsiaalne signaaliedastus) ja Etherneti jaoks,

	—
	mitmesuguste funktsioonide (nt šassii, valgustus) käitamiseks ja

	—
	sõiduki- ja navigatsiooniandmete (nt kiirus, läbisõit, aku laetuse tase) kuvamiseks vastavalt olukorrale,


kasutatakse HSi alamrubriiki 8703 80 kuuluvate üksnes elektrimootoriga sõiduautode valmistamisel
 (1)
	01.01-31.12
	66 900 tükki
	0 %

	09.2575
	ex 2923 90 00
	87
	(3-kloro-2-hüdroksüpropüül)trimetüülammooniumkloriid (CAS RN 3327-22-8) vesilahusena, mis sisaldab 65–71 massiprotsenti (3-kloro-2-hüdroksüpropüül)trimetüülammooniumkloriidi
	01.01-31.12
	9 500 tonni
	0 %

	09.2578
	ex 2811 19 80
	50
	Sulfamiidhape (CAS RN 5329-14-6) puhtusega vähemalt 95 % massist, millele võib olla lisatud kuni 5 % paakumisvastast ainet ränidioksiidi (CAS RN 112926-00-8)
	01.01-31.12
	27 000 tonni
	0 %

	09.2580
	ex 2931 90 00
	75
	Heksadetsüültrimetoksüsilaan (CAS RN 16415-12-6) puhtusega vähemalt 95 % massist, kasutatakse polüetüleeni valmistamiseks
 (1)
	01.01-31.12
	165 tonni
	0 %

	09.2585


	ex 3907 61 00
ex 3907 69 00
ex 3907 99 80
	20
20
70
	Polü(etüleentereftalaadi) ja tsükloheksaandimetanooli kopolümeer, mis sisaldab üle 10 % massist tsükloheksaandimetanooli
	01.01-31.12


	60 000 tonni


	2 %



	09.2593
	ex 2934 99 90
	67
	5-klorotiofeen-2-karboksüülhape (CAS RN 24065-33-6)
	01.01-31.12
	45 000 kg
	0 %

	09.2596
	ex 2930 90 95
	96
	2-kloro-4-(metüülsulfonüül)-3-((2,2,2-trifluoroetoksü)metüül)bensoehape (CASi nr 120100-77-8)
	01.01-31.12
	300 tonni
	0 %

	09.2597
	ex 2930 90 95
	94
	Bis[3-(trietoksüsilüül)propüül]tetrasulfiid (CASi nr 56706-10-6)
	01.01-31.12
	6 000 tonni
	0 %

	09.2598
	ex 2921 19 99
	75
	Oktadetsüülamiin (CASi nr 124-30-1)
	01.01-31.12
	400 tonni
	0 %

	09.2599
	ex 2917 11 00
	40
	Dietüültoksalaat (CASi nr 95-92-1)
	01.01-31.12
	500 tonni
	0 %

	09.2600
	ex 2712 90 39
	10
	Toorparafiin (CAS RN 64742-61-6)
	01.01-31.12
	100 000 tonni
	0 %

	09.2602
	ex 2921 51 19
	10
	o-fenüleendiamiin (CAS RN 95-54-5)
	01.01-31.12
	1 800 tonni
	0 %

	09.2617
	ex 2921 42 00
	89
	4-fluoro-N-(1-metüületüül)benseenamiin (CAS RN 70441-63-3)
	01.01-31.12
	500 tonni
	0 %

	09.2628
	ex 7019 66 00
	10
	Plastiga kaetud klaaskiust klaasriie, kaaluga 120 g/m2 (± 10 g/m2), mida tavaliselt kasutatakse kokkurullitavate ja raamitud putukavõrkude tootmiseks
	01.01-31.12
	3 000 000 m²
	0 %

	09.2629
	ex 8302 49 00
	91
	Alumiiniumist teleskoopkäepide, mida kasutatakse kohvrite valmistamiseks
 (1)
	01.01-31.12
	1 500 000 tükki
	0 %

	09.2634
	ex 2917 19 80
	40
	Dodekaandihape (CAS RN 693-23-2), puhtusega vähemalt 98,5 % (massiprotsent)
	01.01-31.12
	8 000 tonni
	0 %

	09.2638
	ex 2915 21 00
	10
	Äädikhape (CAS RN 64-19-7) puhtusega vähemalt 99 % massist
	01.01-31.12
	1 000 000 tonni
	0 %

	09.2641
	ex 3913 90 00
	87
	Naatriumhüaluronaat, mittesteriilne, mille:
	—
	massikeskmine molekulmass (Mw) on kuni 900 000,

	—
	endotoksiinisisaldus on kuni 0,008 endotoksiiniühikut (EÜ/mg),

	—
	etanoolisisaldus on kuni 1 massiprotsent,

	—
	isopropanoolisisaldus on kuni 0,5 massiprotsenti



	01.01-31.12
	300 kg
	0 %

	09.2645
	ex 3921 14 00
	20
	Regenereeritud tselluloosist vahtplastikplokk, mis on immutatud magneesiumkloriidi ja kvaternaarset ammooniumühendit sisaldava veega ja mille mõõtmed on 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)
	01.01-31.12
	1 700 tonni
	0 %

	09.2646
	ex 2918 29 00
	75
	Oktadetsüül-3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat (CAS RN 2082-79-3),
	—
	millest üle 99 massiprotsendi läbib sõela avasuurusega 500 μm ja

	—
	mille sulamispunkt on 49–54 °C,


kasutatakse PVC pulbrisegupõhise (pulbrid või pressides saadud graanulid) töötlemisstabilisaatori valmistamisel
 (1)
	01.01-31.12
	380 tonni
	0 %

	09.2647
	ex 2918 29 00
	80
	Pentaerütritool-tetrakis(3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat) (CAS RN 6683-19-8)
	—
	millest üle 75 massiprotsendi läbib sõela avasuurusega 250 μm ja üle 99 massiprotsendi läbib sõela avasuurusega 500 μm ning ja

	—
	mille sulamispunkt on 110–125 °C,


kasutatakse PVC pulbrisegupõhise töötlemisstabilisaatori (pulbrid või pressitud graanulid) valmistamisel
 (1)
	01.01-31.12
	140 tonni
	0 %

	09.2649
	ex 2921 29 00
	60
	Bis(2-dimetüülaminoetüül)(metüül)amiin (CAS RN 3030-47-5)
	01.01-31.12
	1 700 tonni
	0 %

	09.2652
	ex 7410 11 00
	50
	Rafineeritud vasest elektrolüütiliselt toodetud foolium ja ribad paksusega 0,015–0,150 mm, mida kasutatakse trükkplaatide laminaatide ja trükkplaatide tootmiseks trükkplaatide tööstuses
 (1)
	01.01-31.12
	1 020 tonni
	0 %

	09.2658
	ex 2933 99 80
	73
	5-(atsetoatsetüülamino)bensimidasoloon (CAS RN 26576-46-5)
	01.01-31.12
	400 tonni
	0 %

	09.2659
	ex 3802 90 00
	19
	Kaltsineeritud soodaga läbikuumutatud diatomiit
	01.01-31.12
	35 000 tonni
	0 %

	09.2661
	ex 3920 51 00
	50
	Polümetüülmetakrülaadi tahvlid, mis vastavad järgmistele standarditele:
	—
	EN 4364 (MIL-P-5425E) ja DTD5592A või

	—
	EN 4365 (MIL-P-8184) ja DTD5592A



	01.01-31.12
	100 tonni
	0 %

	09.2662
	ex 7410 21 00
	55
	Plaadid,
	—
	mis koosnevad vähemalt ühest kihist epoksiidvaiguga immutatud klaaskiudkangast,

	—
	mis on ühelt või mõlemalt küljelt kaetud vaskfooliumiga, mille paksus on kuni 0,15 mm,

	—
	mille dielektriline konstant (DK), mõõdetuna meetodi IPC-TM-650 2.5.5.2 abil, on 1 MHz juures väiksem kui 5,4 ,

	—
	mille dielektrilise kao nurga tangens, mõõdetuna meetodi IPC-TM-650 2.5.5.2 abil, on 1 MHz juures väiksem kui 0,035,

	—
	mille suhteline läbilöögi indeks on vähemalt 600



	01.01-31.12
	108 000 m²
	0 %

	09.2665
	ex 2916 19 95
	30
	Kaalium-(E,E)-heksa-2,4-dienaat (CAS RN 24634-61-5)
	01.01-31.12
	8 250 tonni
	0 %

	09.2668


	ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
	21
31
75
	Süsinikkiust ja tehisvaigust valmistatud jalgrattaraam, kasutamiseks jalgrataste (sh elektrijalgrataste) valmistamisel
 (1)
	01.01-31.12


	600 000 tükki


	0 %



	09.2671
	ex 3905 99 90
	81
	Polü(vinüülbutüraal) (CAS RN 63148-65-2):
	—
	mis sisaldab hüdroksüülrühmi 17,5–20 massiprotsenti ja

	—
	mille osakeste mediaansuurus (D50) on suurem kui 0,6 mm



	01.01-31.12
	12 500 tonni
	0 %

	09.2675
	ex 2935 90 90
	79
	4-[[(2-metoksübensoüül)amino]sulfonüül]bensoüülkloriid (CAS RN 816431-72-8)
	01.01-31.12
	1 000 tonni
	0 %

	09.2679
	2915 32 00
	
	Vinüülatsetaat (CAS RN 108-05-4)
	01.01-31.12
	370 000 tonni
	0 %

	09.2684
	ex 2916 39 90
	28
	2,5-dimetüülfenüülatsetüülkloriid (CAS RN 55312-97-5)
	01.01-31.12
	700 tonni
	0 %

	09.2685
	ex 2929 90 90
	30
	Nitroguanidiin (CAS RN 556-88-7)
	01.01-31.12
	6 500 tonni
	0 %

	09.2696
	ex 2932 20 90
	25
	Dekaan-5-oliid (CAS RN 705-86-2)
	01.01-31.12
	6 000 kg
	0 %

	09.2697
	ex 2932 20 90
	30
	Dodekaan-5-oliid (CAS RN 713-95-1)
	01.01-31.12
	6 000 kg
	0 %

	09.2700
	ex 2905 12 00
	10
	Propaan-1-ool (propüülalkohol) (CAS RN 71-23-8)
	01.01-31.12
	15 000 tonni
	0 %

	09.2704
	ex 2909 49 80
	20
	2,2,2',2'-tetrakis(hüdroksümetüül)-3,3'-oksüdipropaan-1-ool (CAS RN 126-58-9)
 
	01.01-31.12
	500 tonni
	0 %

	09.2720
	ex 8413 91 00
	50
	Kahesilindrilise kõrgsurvepumba pea, terasest sepistatud:
	—
	freesitud keermestatud liitmikega, mille läbimõõt on 10–36,8 mm ning

	—
	puuritud kütusekanalitega, mille läbimõõt on 3,5–10 mm,


mida kasutatakse diislikütuse sissepritsesüsteemides
	01.01-31.12
	65 000 tükki
	0 %

	09.2721
	ex 5906 99 90
	20
	Kootud ja lamineeritud kummeeritud riie, millel on järgmised omadused:
	—
	sellel on kolm kihti,

	—
	üks väliskiht on akrüülkangast,  

	—
	teine väliskiht on polüesterkangast,

	—
	keskmine kiht on klorobutüülkummist,

	—
	keskmise kihi mass on 452 g/m2 kuni 569 g/m2,

	—
	riide kogumass on 952 g/m2 kuni 1159 g/m2,

	—
	riide kogupaksus on 0,8 kuni 4 mm,


kasutatakse mootorsõidukite allalastavate katuste valmistamiseks
 (1)
	01.01-31.12
	375 000 m²
	0 %

	09.2722
	8104 11 00
	
	Survetöötlemata magneesium magneesiumisisaldusega vähemalt 99,8 % massist
	01.01-31.12
	120 000 tonni
	0 %

	09.2723
	ex 3911 90 19
	35
	Polü(oksü-1,4-fenüleenesulfonüül-1,4-fenüleenoksü-4,4’-bifenüleen) (CAS RN 25608-64-4 ja 25839-81-0), mis sisaldab lisaaineid kuni 20 massiprotsenti
	01.01-31.12
	5 000 tonni
	0 %

	09.2728
	ex 2915 90 90
	85
	Etüültrifluoroatsetaat (CAS RN 383-63-1)
	01.01-31.12
	400 tonni
	0 %

	09.2769
	ex 2917 13 90
	20
	Dimetüülsebatsaat (CAS RN 106-79-6) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti
	01.01-31.12
	1 000 tonni
	0 %

	09.2806
	ex 2825 90 40
	30
	Volframtrioksiid, sealhulgas sinine volframoksiid (CAS RN 1314-35-8 või CAS RN 39318-18-8)
	01.01-31.12
	12 000 tonni
	0 %

	09.2812
	ex 2932 20 90
	77
	Heksaan-6-oliid (CAS RN 502-44-3)
	01.01-31.12
	4 000 tonni
	0 %

	09.2814
	ex 3815 90 90
	76
	Titaandioksiidist ja volframtrioksiidist koosnev katalüsaator
	01.01-31.12
	3 000 tonni
	0 %

	09.2816
	ex 3912 11 00
	20
	Tselluloosatsetaadi helbed
	01.01-31.12
	75 000 tonni
	0 %

	09.2819
	ex 2833 25 00
	30
	Vaskhüdroksiidsulfaadi (Cu4(OH)6(SO4)) hüdraat (CAS RN 12527-76-3) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti
	01.01-31.12
	240 000 kg
	0 %

	09.2820
	ex 3827 90 00
	10
	Segud, mis sisaldavad
	—
	60–90 massiprotsenti 2-kloropropeeni (CAS RN 557-98-2);

	—
	8–14 massiprotsenti (Z)-1-kloropropeeni (CAS RN 16136-84-8);

	—
	5–23 massiprotsenti 2-kloropropaani (CAS RN 75-29-6);

	—
	kuni 6 massiprotsenti 3-kloropropeeni (CAS RN 107-05-1), ja

	—
	kuni 1 massiprotsent etüülkloriidi (CAS RN 75-00-3)



	01.01-31.12
	6 000 tonni
	0 %

	09.2828
	2712 20 90
	
	Parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist
	01.01-31.12
	180 000 tonni
	0 %

	09.2830
	ex 2906 19 00
	40
	Tsüklopropüülmetanool (CAS RN 2516-33-8)
	01.01-31.12
	20 tonni
	0 %

	09.2837
	ex 2903 79 30
	20
	Bromoklorometaan (CAS RN 74-97-5)
	01.01-31.12
	600 tonni
	0 %

	09.2839
	ex 2933 39 99
	09
	2-(2-püridüül)etanool (CAS RN 103-74-2) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti
	01.01-31.12
	700 tonni
	0 %

	09.2840
	ex 8104 30 00
	20
	Magneesiumipulber:
	—
	puhtusega 98–99,5 massist ning

	—
	osakeste suurusega 0,2–0,8 mm



	01.01-31.12
	2 000 tonni
	0 %

	09.2842
	2932 12 00
	
	2-furüülaldehüüd (furfuraldehüüd)
	01.01-31.12
	10 000 tonni
	0 %

	09.2846
	ex 3907 40 00
	25
	Polükarbonaadi ja polü(metakrüülmetakrülaadi) blend, milles polükarbonaadi osakaal on vähemalt 98,5 % massiprotsenti, graanulitena, valguse läbilaskvusega vähemalt 88,5 %, mis on (ISO 13468-2 kohaselt) mõõdetud lainepikkusel λ = 400 nm proovikehaga, mille seinapaksus on 4,0 mm
	01.01-31.12
	2 000 tonni
	0 %

	09.2848
	ex 5505 10 10
	10
	Sünteeskiujäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed), nailonist või muust polüamiidkiust (PA6 ja PA66)
	01.01-31.12
	10 000 tonni
	0 %

	09.2849
	ex 0710 80 69
	10
	Valmistoitude tootmiseks ettenähtud keetmata või vees või aurus keedetud külmutatud seened liigist Auricularia polytricha
 (1)(2)
	01.01-31.12
	700 tonni
	0 %

	09.2851
	ex 2907 12 00
	10
	O-kresool (CAS RN 95-48-7) puhtusastmega vähemalt 98,5 % massist
	01.01-31.12
	20 000 tonni
	0 %

	09.2852
	ex 2914 29 00
	60
	Tsüklopropüül metüülketoon (CAS RN 765-43-5)
	01.01-31.12
	300 tonni
	0 %

	09.2854
	ex 2924 19 00
	85
	3-jodoprop-2-üün-1-üülbutüülkarbamaat (CAS RN 55406-53-6)
	01.01-31.12
	450 tonni
	0 %

	09.2855
	ex 3910 00 00
	10
	Vedel polü(metüülhüdrosiloksaan) trimetüülsilüüli lõpprühmadega (CAS RN 63148-57-2) puhtusega vähemalt 99,9 massiprotsenti
	01.01-31.12
	1 000 tonni
	0 %

	09.2856
	ex 2926 90 70
	84
	2-nitro-4-(trifluorometüül)bensonitriil (CAS RN 778-94-9)
	01.01-31.12
	900 tonni
	0 %

	09.2860
	ex 2933 69 80
	30
	1,3,5-tris[(3-(dimetüülamino)propüül]heksahüdro-1,3,5-triasiin (CAS RN 15875-13-5)
	01.01-31.12
	600 tonni
	0 %

	09.2872
	ex 2833 29 80
	40
	Tseesiumsulfaat (CAS RN 10294-54-9) tahkel kujul või vesilahusena, mis sisaldab üle 48 massiprotsendi, kuid mitte üle 52 massiprotsendi tseesiumsulfaati
	01.01-31.12
	400 tonni
	0 %

	09.2874
	ex 2924 29 70
	87
	Paratsetamool (INN) (CAS RN 103-90-2)
	01.01-31.12
	20 000 tonni
	0 %

	09.2876
	ex 3811 29 00
	57
	Lisaained, mis koosnevad difenüülamiini ja hargahelaga noneenide reaktsiooni saadustest ja mis sisaldavad:
	—
	20–50 massiprotsenti 4-monononüüldifenüülamiini, ning

	—
	50–80 massiprotsenti 4,4’-dinonüüldifenüülamiini,

	—
	kokku kuni 15 massiprotsenti 2,4-dinonüüldifenüülamiini ja 2,4’-dinonüüldifenüülamiini,


kasutatakse määrdeõlide tootmiseks
 (1)
	01.01-31.12
	900 tonni
	0 %

	09.2889
	3805 10 90
	
	Sulfaattärpentin
	01.01-31.12
	25 000 tonni
	0 %

	09.2907
	ex 3824 99 93
	67
	Pulbriline fütosteroolide segu, mis sisaldab
	—
	steroole vähemalt 75 % massist ja

	—
	stanoole kuni 25 % massist


ning mida kasutatakse stanoolide/steroolide või stanool-/steroolestrite tootmisel
 (1)
	01.01-31.12
	2 500 tonni
	0 %

	09.2908
	ex 3804 00 00
	10
	Naatriumlignosulfonaat (CAS RN 8061-51-6)
	01.01-31.12
	40 000 tonni
	0 %

	09.2910
	ex 8708 99 97
	75
	Kinnitusavadega alumiiniumsulamist kandur kinnitusmutritega või ilma, käigukasti väliseks ühendamiseks autokerega, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks
 (1)
	01.01-31.12
	200 000 tükki
	0 %

	09.2913









	ex 2401 10 35
ex 2401 10 70
ex 2401 10 95
ex 2401 10 95
ex 2401 10 95
ex 2401 20 35
ex 2401 20 70
ex 2401 20 95
ex 2401 20 95
ex 2401 20 95
	91
10
11
21
91
91
10
11
21
91
	Valmislõigatud või lõikamata töötlemata looduslik tubakas, mille tolliväärtus on vähemalt 450 eurot 100 kg netomassi kohta, ümbris- või kattelehtedena kasutamiseks alamrubriiki 2402 10 00 kuuluvate toodete valmistamisel
 (1)
	01.01-31.12









	3 000 tonni









	0 %










	09.2921
	ex 2922 19 00
	22
	2-(dimetüülamino)etüülakrülaat (CAS RN 2439-35-2) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti
	01.01-31.12
	14 000 tonni
	0 %

	09.2922
	ex 2923 90 00
	88
	Vesilahus, mis sisaldab 78–82 massiprotsenti [2-(akrüloüüloksü)etüül]trimetüülammooniumkloriidi (CAS RN 44992-01-0)
	01.07-31.12
	10 000 tonni
	0 %

	09.2923
	ex 3808 94 20
	40
	Vesilahus, mis sisaldab
	—
	10,0–11,3 massiprotsenti 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni,

	—
	3,0–4,1 massiprotsenti 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni,

	—
	isotiasoloone (CAS RN 55965-84-9) summaarse sisaldusega 13,0–15,4 massiprotsenti,

	—
	18–22 massiprotsenti nitraate, arvutatud naatriumnitraadina, ning

	—
	5–8 massiprotsenti kloriide, arvutatud naatriumkloriidina



	01.01-31.12
	3 000 tonni
	0 %

	09.2931
	ex 3911 90 11
	10
	Polü(oksü-1,4-fenüleensulfonüül-1,4-fenüleenoksü-1,4-fenüleenisopropüülideen-1,4-fenüleen) (CAS RN 25135-51-7 ja 25154-01-2) käesoleva grupi märkuse 6 punktis b nimetatud kujul, mis sisaldab lisaaineid kuni 20 massiprotsenti
	01.01-31.12
	6 300 tonni
	0 %

	09.2933
	ex 2903 99 80
	30
	1,3-diklorobenseen (CAS RN 541-73-1)
	01.01-31.12
	2 600 tonni
	0 %

	09.2935
	ex 3806 10 00
	10
	Värskelt ekstraheeritud õlivaikudest saadud kampol ja vaikhapped
	01.01-31.12
	280 000 tonni
	0 %

	09.2945
	ex 2940 00 00
	20
	D-ksüloos (CAS RN 58-86-6)
	01.01-31.12
	400 tonni
	0 %

	09.2975
	ex 2918 30 00
	10
	Bensofenoon-3,3’,4,4’-tetrakarboksüüldianhüdriid (CAS RN 2421-28-5)
	01.01-31.12
	1 000 tonni
	0 %



	(1)
	Tollimaksude kohaldamine peatatakse kooskõlas eesmärgipärase kasutamise tollijärelevalvega vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 254.

	(2)
	Tollitariifistiku tollimaksude kohaldamist ei peatata aga juhul, kui töötlejateks on jaemüügi- või toitlustusettevõtted.“
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