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[bookmark: _GoBack]BILAGA I
Fluorerade växthusgaser som avses i artikel 2.1[footnoteRef:1] [1: 	Denna bilaga omfattar de förtecknade gaserna, oavsett om de förekommer ensamma eller i en blandning.] 

	Ämne
	GWP-faktor[footnoteRef:2]  [2: 	Baserat på den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC), om inte annat anges.] 

	[bookmark: _Ref98494157]20 års-GWP([footnoteRef:3]) för informationsändamål [3: 	Baserat på den sjätte utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) om inte annat anges.] 


	Beteckning
	Kemisk beteckning (trivialnamn)
	Kemisk formel
	
	

	Avsnitt 1: Fluorkolväten (HFC)

	HFC-23
	trifluormetan (fluoroform)
	CHF3
	14 800
	12 400

	HFC-32
	difluormetan
	CH2F2
	675
	2 690

	HFC-41
	fluormetan (metylfluorid)
	CH3F
	92
	485

	HFC-125
	pentafluoretan
	CHF2CF3
	3 500
	6 740

	HFC-134
	1,1,2,2-tetrafluoretan
	CHF2CHF2
	1 100
	3 900

	HFC-134 a
	1,1,1,2-tetrafluoretan
	CH2FCF3
	1 430
	4 140

	HFC-143
	1,1,2-trifluoretan
	CH2FCHF2
	353
	1 300

	HFC–143a
	1,1,1-trifluoretan
	CH3CF3
	4 470
	7 840

	HFC-152
	1,2-difluoretan
	CH2FCH2F
	53
	77,6

	HFC-152 a
	1,1-difluoretan
	CH3CHF2
	124
	591

	HFC-161
	fluoretan (etylfluorid)
	CH3CH2F
	12
	17,4

	HFC–227ea
	1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan
	CF3CHFCF3
	3 220
	5 850

	HFC–236cb
	1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan
	CH2FCF2CF3
	1 340
	3 750

	HFC–236ea
	1,1,1,2,3,3-hexafluorpropan
	CHF2CHFCF3
	1 370
	4 420

	HFC–236fa
	1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan
	CF3CH2CF3
	9 810
	7 450

	HFC–245ca
	1,1,2,2,3-pentafluorpropan
	CH2FCF2CHF2
	693
	2 680

	HFC–245fa
	1,1,1,3,3-pentafluorpropan
	CHF2CH2CF3
	1 030
	3 170

	HFC–365mfc
	1,1,1,3,3-pentafluorbutan
	CF3CH2CF2CH3
	794
	2 920

	HFC-43-10mee
	1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluorpentan
	CF3CHFCHFCF2CF3
	1 640
	3 960



	Ämne
	GWP 100 (3)
	GWP 20 (3)

	Beteckning
	Kemisk beteckning (trivialnamn)
	Kemisk formel
	
	

	Avsnitt 2: Perfluorkarboner (PFC)

	PFC-14
	tetrafluormetan
(perfluormetan, koltetrafluorid)
	CF4
	7 380
	5 300

	PFC-116
	hexafluoretan (perfluoretan)
	C2F6
	12 400
	8 940

	PFC-218
	oktafluorpropan
(perfluorpropan)
	C3F8
	9 290
	6 770

	PFC-3-1-10 (R-31-10)
	dekafluorbutan
(perfluorbutan)
	C4F10
	10 000
	7 300

	PFC-4-1-12 (R-41-12)
	dodekafluorpentan
(perfluorpentan)
	C5F12
	9 220
	6 680

	PFC-5-1-14 (R-51-14)
	tetradekafluorhexan
(perfluorhexan)
	CF3CF2CF2CF2CF2CF3
	8 620
	6 260

	PFC-c-318
	oktafluorcyklobutan
(perfluorcyklobutan)
	C-C4F8
	10 200
	7 400

	PFC-9-1-18 (R-91-18)
	perfluordecalin
	C10F18
	7 480
	5 480

	PFC-4-1-14
(R-41-14)
	perfluor-2-metylpentan
	CF3CFCF3CF2CF2CF3
(I-C6F14)
	7 370 ([footnoteRef:4]) [4: 	Droste et al. (2019). Trends and Emissions of Six Perfluorocarbons in the Northern and Southern Hemisphere. Atmospheric Chemistry and Physics. https://acp.copernicus.org/preprints/acp-2019-873/acp-2019-873.pdf] 

	([footnoteRef:5]*) [5: *	Global uppvärmningspotential ännu inte tillgänglig.] 


	Avsnitt 3: Andra perfluorerade föreningar

	
	svavelhexafluorid
	SF6
	25 200
	18 300





BILAGA II
Andra fluorerade växthusgaser som avses i artikel 2.1[footnoteRef:6] [6: 	Denna bilaga omfattar de förtecknade gaserna, oavsett om de förekommer ensamma eller i en blandning.] 

	Ämne
	[bookmark: _Ref98238225]GWP ([footnoteRef:7]) [7: 	Baserat på den sjätte utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) om inte annat anges.] 

	20 års-GWP(2) för informations-ändamål

	Trivialnamn/beteckning
	Kemisk formel
	
	

	Avsnitt 1: Omättade (klor)fluorkolväten

	HCFC-1224yd(Z) 
	CF3CF=CHCl
	0,06([footnoteRef:8]) [8: 	Tokuhashi, K., T. Uchimaru, K. Takizawa, & S. Kondo (2018): Rate Constants for the Reactions of OH Radical with the (E)/(Z) Isomers of CF3CF═CHCl and CHF2CF═CHCl. The Journal of Physical Chemistry A 122:3120–3127.] 

	[bookmark: _Ref98780712]([footnoteRef:9]*) [9: *	Global uppvärmningspotential ännu inte tillgänglig.] 


	cis/trans-1,2-difluoretylen (HFC-1132) 
	HFC–CF2
	0,005
	0,017

	1,1-difluoretylen (HFC-1132a) 
	CH2=CF2
	0,052
	0,189

	1,1,1,2,3,4,5,5,5(eller 1,1,1,3,4,4,5,5,5)-nonafluor-4(eller 2)-(trifluormetyl)pent-2-en 
	CF3CF=CFCFCF3CF3
eller
CF3CF3C=CFCF2CF3
	[bookmark: _Ref98237713]1 Fn ([footnoteRef:10]) [10: 	Standardvärde, global uppvärmningspotential ännu inte tillgänglig.] 

	(*)

	HFC–1234yf
	CF3CF = CH2
	0,501
	1,81

	HFC–1234ze
	trans — CHF = CHCF3
	1,37
	4,94

	HFC–1336mzz
	CF3CH = CHCF3
	17,9
	64,3

	HCFC-1233zd
	CF3CH = CHCl
	3,88
	14

	HCFC-1233xf
	CF3CCl = CH2
	1 Fn (4)
	(*)

	Avsnitt 2: fluorerade ämnen som används som inhalationsanestetika 

	HFE-347mmz1 (sevofluran) och isomerer
	(CF3)2CHOCH2F
	195
	702

	HCFE-235ca2 (enfluran) och isomerer
	CHF2OCF2CHFCl
	654
	2 320

	HCFE-235da2 (isofluran) och isomerer
	CHF2OCHClCF3
	539
	1 930

	HFE-236ea2 (desfluran) och isomerer
	CHF2OCHFCF3
	2 590
	7 020

	Avsnitt 3: andra fluorerade ämnen

	kvävetrifluorid
	NF3
	17 400
	13 400

	sulfurylfluorid
	SO2F2
	4 630 
	7 510





BILAGA III
Andra fluorerade växthusgaser som avses i artikel 2.1[footnoteRef:11] [11: 	Denna bilaga omfattar de förtecknade gaserna, oavsett om de förekommer ensamma eller i en blandning.] 

	Ämne
	GWP-faktor[footnoteRef:12]  [12: 	Baserat på den sjätte utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) om inte annat anges.] 

	20 års-GWP(2) för informations-ändamål

	Trivialnamn/beteckning
	Kemisk formel
	
	

	Avsnitt 1: Fluorerade etrar, ketoner och alkoholer
	

	HFE-125
	CHF2OCF3
	14 300
	13 500

	HFE-134 (HG-00)
	CHF2OCHF2
	6 630
	12 700

	HFE-143a
	CH3OCF3
	2 170
	616

	HFE-245cb2
	CH3OCF2CF3
	747
	2 630

	HFE-245fa2
	CHF2OCH2CF3
	3 060
	878

	HFE-254cb2
	CH3OCF2CHF2
	328
	1 180

	HFE-347 mcc3 (HFE-7000)
	CH3OCF2CF2CF3
	576
	2 020

	HFE-347pcf2
	CHF2CF2OCH2CF3
	980
	3 370

	HFE-356pcc3
	CH3OCF2CF2CHF2
	277
	995

	HFE-449s1 (HFE-7100)
	C4F9OCH3
	460
	1 620

	HFE-569sf2 (HFE-7200)
	C4F9OC2H5
	60,7
	219

	HFE-7300 
	(CF3)2CFCFOC2H5CF2CF2CF3
	405
	1 420

	n-HFE-7100
	CF3CF2CF2CF2OCH3
	544
	1 920

	i-HFE-7100
	(CF3)2CFCF2OCH3
	437
	1 540

	i-HFE-7200 
	(CF3)2CFCF2OCH2CH3
	34,3
	124

	HFE-43-10pcccl24 (Η-Galden 1040x) HG-11
	CHF2OCF2OC2F4OCHF2
	3 220
	8 720

	HFE-236cal2 (HG-10)
	CHF2OCF2OCHF2
	6 060
	11 700

	HFE-338pccl3 (HG-01)
	CHF2OCF2CF2OCHF2
	3 320
	9 180

	HFE-347mmyl
	(CF3)2CFOCH3
	392
	1 400

	2,2,3,3,3-pentafluorpropan-1-ol
	CF3CF2CH2OH
	34,3
	123

	1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
	(CF3)2CHOH
	206
	742

	HFE-227ea
	CF3CHFOCF3
	7 520
	9 800

	HFE-236fa
	CF3CH2OCF3
	1 100
	3 670

	HFE-245fal
	CHF2CH2OCF3
	934
	3 170

	HFE 263fb2
	CF3CH2OCH3
	2,06
	7,43

	HFE-329 mcc2
	CHF2CF2OCF2CF3
	3 770
	7 550

	HFE-338 mcf2
	CF3CH2OCF2CF3
	1 040
	3 460

	HFE-338mmzl
	(CF3)2CHOCHF2
	3 040
	6 500

	HFE-347 mcf2
	CHF2CH2OCF2CF3
	963
	3 270

	HFE-356 mec3
	CH3OCF2CHFCF3
	264
	949

	HFE-356mm1
	(CF3)2CHOCH3
	8,13
	29,3

	HFE-356pcf2
	CHF2CH2OCF2CHF2
	831
	2 870

	HFE-356pcf3
	CHF2OCH2CF2CHF2
	484
	1 730

	HFE 365 mcf3
	CF3CF2CH2OCH3
	1,6
	5,77

	HFE-374pc2
	CHF2CF2OCH2CH3
	12,5
	45

	2,2,3,3,4,4,5,5- oktafluorcyklopentan-1-ol
	- (CF2)4CH (OH)-
	13,6
	49,1

	1,1,1,3,4,4,4-heptafluor-3-(trifluormetyl)butan-2-on 
	CF3C(O)CF(CF3)2
	0,29([footnoteRef:13]) [13: 	Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871] 

	(*)

	Avsnitt 2: Andra perfluorerade föreningar
	

	perfluoropolymetylisopropyl-eter (PFPMIE)
	CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3
	10 300
	7 750

	trifluormetylsvavelpentafluorid
	SF5CF3
	18 500
	13 900

	perfluorcyklopropan
	c-C3F6
	[bookmark: _Ref97039110]9 200 ([footnoteRef:14]) [14: 	WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion.] 

	6 850(3)

	heptafluorisobutyronitril (2,3,3,3-tetrafluor-2-(trifluormetyl)-propannitril)
	Iso-C3F7CN 
	2 750
	4 580

	perfluortributylamin (PFTBA, FC43)
	C12F27N
	8 490
	6 340

	perfluor-N-metylmorfolin
	C5F11NO
	8 800([footnoteRef:15])  [15: 	Registrering i Reach. https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/10075/5/1 ] 

	([footnoteRef:16]*)  [16: *	Ännu inte tillgänglig.] 


	perfluortripropylamin
	C9F21N
	9 030
	6 750





BILAGA IV
Förbud mot utsläppande på marknaden som avses i artikel 11.1

	Produkter och utrustning 
Där så är relevant ska faktorn för global uppvärmningspotential för blandningar innehållande fluorerade växthusgaser beräknas i enlighet med bilaga VI i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 3.1
	Förbuds-datum

	1. Engångsbehållare för de fluorerade växthusgaser som förtecknas i bilaga I, tomma, delvis fyllda eller helt fyllda, som används vid service, underhåll eller påfyllning av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning samt brandskyddssystem eller brytare, eller för användning som lösningsmedel 
	4 juli 2007

	(1) Icke-slutna system för direktförångning som innehåller fluorkolväten och perfluorkarboner som kylmedel
	4 juli 2007

	(2) Brandskyddsutrustning
	som innehåller perfluorkarboner
	4 juli 2007

	
	som innehåller HFC-23
	1 januari 2016

	
	som innehåller eller är beroende av andra fluorerade växthusgaser som förtecknas i bilaga I, utom om dessa krävs för att uppfylla säkerhetsnormer. 
	1 januari 2024

	(3) Fönster för privatbostäder som innehåller fluorerade växthusgaser
	4 juli 2007

	(4) Andra fönster som innehåller fluorerade växthusgaser som förtecknas i bilaga I
	4 juli 2008

	(5) Skodon som innehåller fluorerade växthusgaser som förtecknas i bilaga I
	4 juli 2006

	(6) Däck som innehåller fluorerade växthusgaser som förtecknas i bilaga I
	4 juli 2007

	(7) Enkomponentskumplast, utom om sådant krävs för att uppfylla säkerhetsnormer, som innehåller fluorerade växthusgaser som förtecknas i bilaga I, med en GWP-faktor på minst 150
	4 juli 2008

	(8) Aerosolbehållare som släpps ut på marknaden och är avsedda för försäljning till allmänheten, som skämtartiklar eller för dekorativa ändamål enligt förteckningen i punkt 40 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, och signalhorn som innehåller fluorkolväten med en GWP-faktor på minst 150.
	4 juli 2009

	(9) Kyl- och frysskåp för hushållsbruk som innehåller fluorkolväten med en GWP-faktor på minst 150.
	1 januari 2015

	(10) Kyl- och frysskåp för kommersiellt bruk (fristående utrustning)
	- som innehåller fluorkolväten med en GWP-faktor på minst 2 500.

	1 januari 2020

	
	- som innehåller fluorkolväten med en GWP-faktor på minst 150.

	1 januari 2022

	
	- som innehåller andra fluorerade växthusgaser med en GWP-faktor på minst 150.

	1 januari 2024

	
(11) All fristående kylutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser med en GWP-faktor på minst 150.

	1 januari 2025

	(12) Stationär kylutrustning som innehåller eller vars funktion kräver fluorkolväten med en GWP-faktor på minst 2 500, utom utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C
	1 januari 2020

	(13) Stationär kylutrustning som innehåller eller vars funktion kräver fluorerade växthusgaser med en GWP-faktor på minst 2 500, utom utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C
	1 januari 2024

	(14) Centraliserade kylsystem med flera moduler för kommersiell användning med en nominell kapacitet på minst 40 kW och som innehåller eller vilkas funktion kräver de fluorerade växthusgaser som förtecknas i bilaga I med en GWP-faktor på minst 150, detta gäller dock inte för den primära kylkretsen i kaskadsystem, i vilken fluorerade växthusgaser med en GWP-faktor på mindre än 1 500 får användas.
	1 januari 2022

	(15) Inpluggningsbar luftkonditioneringsutrustning för inomhusbruk (fristående utrustning) som kan flyttas mellan rum av slutanvändaren och som innehåller fluorkolväten med en GWP-faktor på minst 150.
	1 januari 2020

	(16) Inpluggningsbar luftkonditionerings- och värmepumputrustning (fristående utrustning) som innehåller fluorerade växthusgaser med en GWP-faktor på minst 150.
	1 januari 2025

	(17) Stationär delad luftkonditioneringsutrustning och delad värmepumpsutrustning: 
(a) Delade luftkonditioneringssystem som innehåller mindre än tre kg fluorerade växthusgaser som förtecknas i bilaga I och som innehåller eller vars funktion kräver fluorerade växthusgaser som förtecknas i bilaga I med en GWP-faktor på minst 750
	1 januari 2025

	(b) Delade system med en nominell kapacitet på upp till och med 12 kW och som innehåller, eller vars funktion kräver, fluorerade växthusgaser med en GWP-faktor på minst 150, utom om dessa krävs för att uppfylla säkerhetsnormer.
(c) Delade system med en nominell kapacitet på mer än 12 kW och som innehåller, eller vars funktion kräver, fluorerade växthusgaser med en GWP-faktor på minst 750, utom om dessa krävs för att uppfylla säkerhetsnormer.
	1 januari 2027

	(18) Skum som innehåller fluorkolväten med en GWP-faktor på minst 150, utom om dessa krävs för att uppfylla säkerhetsnormer.
	Extruderat polystyrenskum (XPS)
	1 januari 2020

	
	- Andra skumplaster
	1 januari 2023

	(19) Tekniska aerosoler som innehåller fluorkolväten med en GWP-faktor på minst 150,  utom om dessa krävs för att uppfylla säkerhetsnormer, och vid användning i medicinska tillämpningar.
	1 januari 2018

	(20) Kroppsvårdsprodukter (dvs. mousse, kräm, skum) som innehåller fluorerade växthusgaser.
	1 januari 2024

	(21) Utrustning som används för att kyla huden och som innehåller, eller vars funktion kräver, fluorerade växthusgaser med en GWP-faktor på minst 150, utom vid användning för medicinska tillämpningar.
	1 januari 2024

	(22) Installation och utbyte av följande elektriska brytare:
	(a) Mellanspänningsbrytare för primär och sekundär distribution upp till 24 kV, med isolerings- eller brytmedium som använder, eller vars funktion är beroende av, gaser med en GWP-faktor på minst 10 eller med en GWP-faktor på minst 2000, såvida det inte finns belägg för att det inte finns något lämpligt alternativ på teknisk grund inom de lägre GWP-intervall som avses ovan.

	1 januari 2026

	
	(b) Mellanspänningsbrytare för primär och sekundär distribution från 24kV till 52 kV, med isolerings- eller brytmedium som använder, eller vars funktion är beroende av, gaser med en GWP-faktor på minst 10 eller med en GWP-faktor på mer än 2000, såvida det inte finns belägg för att det inte finns något lämpligt alternativ på teknisk grund inom de lägre GWP-intervall som avses ovan. 

	1 januari 2030

	
	(c) Högspänningsbrytare för mellan 52 kV och 145 kV och upp till 50 kA 

kortslutningsström, med isolerings- eller brytmedium som använder, eller vars funktion är beroende av, gaser med en GWP-faktor på minst 10 eller med en GWP-faktor på mer än 2000, såvida det inte finns belägg för att det inte finns något lämpligt alternativ på teknisk grund inom de lägre GWP-intervall som avses ovan.
	1 januari 2028

	
	(d) Högspänningsbrytare för 145 kV eller mer och upp till 50 kA

kortslutningsström, med isolerings- eller brytmedium som använder, eller vars funktion är beroende av, gaser med en GWP-faktor på minst 10 eller med en GWP-faktor på mer än 2000, såvida det inte finns belägg för att det inte finns något lämpligt alternativ på teknisk grund inom de lägre GWP-intervall som avses ovan.
	1 januari 2031


1. Punkt 1 ska tillämpas på
behållare som inte kan återfyllas utan att anpassas för detta ändamål (engångsbehållare),
(a) behållare som skulle kunna återfyllas, men som importeras eller släpps ut på marknaden utan att åtgärder har vidtagits för att behållaren ska kunna lämnas i retur för återfyllning. 
2. De bevis som avses i punkt 23 ska omfatta dokumentation som visar att det efter en öppen anbudsinfordran inte fanns något lämpligt alternativ av tekniska skäl och mot bakgrund av de särdrag som anges i ansökan, som skulle kunna uppfylla villkoren i punkt 23. Dokumentationen ska sparas av operatören i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och kommissionen 



BILAGA V
Produktionsrättigheter för utsläppande av fluorkolväten på marknaden 
De beräknade produktionsnivåerna för fluorkolväten, uttryckta i ton koldioxidekvivalenter, som avses i artikel 14 för varje producent är följande:
22. För perioden 1 januari 2024–31 december 2028: 60 % av den genomsnittliga årsproduktionen under perioden 2011–2013. 
(f) För perioden 1 januari 2029–31 december 2033: 30 % av den genomsnittliga årsproduktionen under perioden 2011–2013.
(g) För perioden 1 januari 2034–31 december 2035: 20 % av den genomsnittliga årsproduktionen under perioden 2011–2013.
(h) För perioden från och med 1 januari 2036: 15 % av den genomsnittliga årsproduktionen under perioden 2011–2013.
I denna bilaga avses med produktion den mängd fluorkolväten som produceras minus den mängd fluorkolväten som destrueras med hjälp av teknik som godkänts av parterna i protokollet, minus den mängd som helt och hållet används som råmaterial vid tillverkning av andra kemikalier, men inklusive fluorkolväten som genereras som biprodukt, såvida den inte avskiljs eller om biprodukten förstörs som en del av eller efter tillverkningsprocessen av producenten eller överlämnas till ett annat företag för destruktion. Inga återanvända mängder ska betraktas som produktion. 


BILAGA VI
Metod för att beräkna GWP-faktorn för en blandning i enlighet med artikel 3.1 
GWP-faktorn för en blandning beräknas som ett vägt medeltal, härlett ur summan av de enskilda ämnenas respektive viktandel, multiplicerat med deras GWP-faktorer, om inte annat anges, inbegripet ämnen som inte är fluorerade växthusgaser.
Σ [(ämne X % x GWP) + (ämne Y % x GWP) + ... (ämne N % x GWP)] där % är viktandelen, med en toleransnivå på ± 1 %.
Exempel på tillämpning av denna formel på en gasblandning bestående av 60 % dimetyleter, 10 % HFC-152a och 30 % isobutan:
Σ (60 % x 1) + (10 % x 124) + (30 % x 3)
Sammantagen GWP-faktor = 13,9
GWP-faktorn för följande icke-fluorerade ämnen används för att beräkna GWP-faktorn för blandningar. För övriga ämnen som inte förtecknas i denna bilaga ska ett standardvärde på 0 tillämpas.



	Ämne
	GWP 100([footnoteRef:17]) [17: 	Baserat på den sjätte utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) om inte annat anges.] 


	Trivialnamn
	Beteckning
	Kemisk formel
	

	metan
	
	CH4
	27,9

	dikväveoxid
	
	N20
	273

	dimetyleter
	
	CH3OCH3
	[bookmark: _Ref98240464][bookmark: _Ref98240656]1([footnoteRef:18]) [18: 	Baserat på den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar] 


	metylenklorid
	
	CH2CI2
	11,2

	metylklorid
	
	CH3CL
	5,54

	kloroform
	
	CHC13
	20,6

	etan
	R-170
	CH3CH3
	0,437

	propan
	R-290
	CH3CH2CH3
	0,02

	butan
	R-600
	CH3CH2CH2CH3
	0,006

	isobutan
	R-600a
	CH(CH3)2CH3
	[bookmark: _Ref98242760]0([footnoteRef:19]) [19: 	WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion, where value is given as <<1] 


	pentan
	R-601
	CH3CH2CH2CH2CH3
	0(16)

	isopentan
	R-601 a
	(CH3)2CHCH2CH3
	0(16)

	etoxyetan (dietyleter)
	R-610
	CH3CH2OCH2CH3
	4(15)

	metylformat
	R-611
	HCOOCH3
	11([footnoteRef:20]) [20: 	WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion.] 


	väte
	R-702
	H2
	6(15)

	ammoniak
	R-717
	NH3
	0

	etylen
	R-1150
	C2H4
	4(15)

	propen
	R-1270
	C3H6
	0(16)

	cyklopentan
	
	C5H10

	0(16)





BILAGA VII
HÖGSTA TILLÅTNA MÄNGDER OCH BERÄKNING AV REFERENSVÄRDEN OCH KVOTER FÖR UTSLÄPPANDE AV FLUORKOLVÄTEN PÅ MARKNADEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 17

1. Den maximala mängd fluorkolväten som får släppas ut på unionsmarknaden under ett visst år ska vara följande:
	År
	Högsta tillåtna mängd 
uttryckt i ton koldioxidekvivalenter

	2024 – 2026
	41 701 077

	2027 – 2029
	17 688 360

	2030 – 2032
	9 132 097

	2033 – 2035
	8 445 713

	2036 – 2038
	6 782 265

	2039 – 2041
	6 136 732

	2042 – 2044
	5 491 199

	2045 – 2047
	4 845 666

	2048 och därefter
	4 200 133


(24) Basvärdet för 2015 för den maximala mängden ska vara följande: 176 700 479 ton i koldioxidekvivalenter
(25) De referensvärden och de kvoter för utsläppande på marknaden av fluorkolväten som avses i artiklarna 16 och 17 ska beräknas som de sammanslagna mängderna av alla typer av fluorkolväten, uttryckta i ton koldioxidekvivalenter och avrundande till närmaste ton.
(26) Varje importör och producent ska erhålla de referensvärden som avses i artikel 17.1, beräknade enligt följande:
i) Ett referensvärde för utsläppande på marknaden av fluorkolväten, vilket ska baseras på det årliga genomsnittet av de mängder fluorkolväten som lagligen släppts ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 och som rapporterats i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 517/2014 och artikel 26 i den här förordningen för de tillgängliga åren, med undantag för de mängder fluorkolväten som är avsedda för den användning som avses i artikel 26.5 under samma period, på grundval av tillgängliga uppgifter.
ii) För importörer och producenter som har rapporterat utsläppande på marknaden av fluorkolväten för den användning som avses i artikel 26.5 andra stycket, ett referensvärde vilket ska baseras på det årliga genomsnittet av de mängder av dessa fluorkolväten för sådan användning som lagligen släppts ut på marknaden från och med den 1 januari 2020 och som rapporterats i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 517/2014 och artikel 26 i den här förordningen för tillgängliga år, på grundval av tillgängliga uppgifter.



BILAGA VIII
Tilldelningsmekanism som avses i artikel 17
1. Fastställande av den mängd som ska tilldelas företag för vilka det har fastställts ett referensvärde i enlighet med artikel 17.1.
Varje företag för vilket det har fastställts ett referensvärde ska tilldelas en kvot, vilken ska beräknas enligt följande:
1. En kvot motsvarande 89 % av det referensvärde som avses i bilaga VII punkt 4 multiplicerat med den maximala mängden för det år för vilket kvoten tilldelas dividerat med basvärdet 176 700 479 ton koldioxidekvivalenter[footnoteRef:21]. [21: 	Detta antal är den maximala mängd som fastställts för 2015 i början av den minskande användningen, med beaktande av brexit.] 

· I tillämpliga fall dessutom en kvot motsvarande det referensvärde som avses i bilaga VII punkt 4 ii multiplicerat med den maximala mängden för det år för vilket kvoten tilldelas, dividerat med den maximala mängden för 2024.
Om den maximala mängden överskrids efter tilldelningen av hela kvotmängden enligt andra stycket, ska alla kvoter minskas proportionellt. 
(28) Fastställande av den kvot som ska tilldelas företag som har lämnat in en deklaration i enlighet med artikel 17.3.
Summan av de kvoter som tilldelats enligt punkt 1 ska subtraheras från den maximala mängden för det aktuella året enligt bilaga VII för att fastställa den reservmängd som ska tilldelas företag som har lämnat in en deklaration enligt artikel 17.3.
Varje företag ska ges en tilldelning som motsvarar en proportionell andel av reserven.
Den proportionella andelen beräknas genom att det antal företag som har lämnat in en deklaration divideras med 100.
(29) De sanktioner som fastställs i enlighet med artikel 31 ska beaktas i de beräkningar som avses ovan. 



BILAGA IV
UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS I ENLIGHET MED ARTIKEL 26 
1. Varje producent som avses i artikel 26.1 ska rapportera om
(a) den totala mängd av varje ämne som förtecknas i bilagorna I, II och III som den har producerat i unionen, inklusive biproduktion, och därvid göra åtskillnad mellan de mängder som avskilts och inte avskilts och identifiera de mängder från sådan produktion eller biproduktion som destruerats eller som inte avskilts eller, om de avskilts, som destruerats innan de släpptes ut på marknaden, antingen i producentens anläggningar eller i andra företag för destruktion, samt det företag som utförde destruktionen, 
(b) de viktigaste kategorierna av tillämpningar inom vilka ämnet används,
(c) de mängder av varje ämne som förtecknas i bilagorna I, II och III som producenten har släppt ut på marknaden i unionen, med separata uppgifter om
 mängder som släpps ut på marknaden för användning som råmaterial, inbegripet, när det gäller HFC-23, oavsett om de har avskilts i förväg eller inte,
· direktexport,
· framställning av dosinhalatorer för dosering av farmaceutiska substanser, 
· användning i militär utrustning,
·  användning för etsning av halvledarmaterial och rengöring av kammare för utfällning genom kemisk förångning inom halvledartillverkningsindustrin,
mängder av fluorkolväten som produceras för sådana användningsområden inom unionen som är undantagna enligt Montrealprotokollet,
(d) eventuella lager som innehas i början och i slutet av varje rapporteringsperiod, med uppgift om huruvida dessa släppts ut på marknaden, eller inte.
(31) Varje importör som avses i artikel 26.1 första stycket ska rapportera om
(a) den sammanlagda mängden av varje ämne som förtecknas i bilagorna I, II och III som importören har importerat till unionen, med uppgift om de viktigaste tillämpningskategorierna inom vilka ämnet används, med separat angivelse av
· importerade mängder, som inte övergått till fri omsättning, och som har återexporterats ingående i produkter eller utrustning av det rapporterande företaget,  
· mängder avsedda för destruktion, med uppgift om det företag som utför destruktionen, 
· användning som råmaterial, med separat uppgift om mängden fluorkolväten som importerats för användning som råmaterial och om identiteten på det företag som använder råvaran,
· direktexport, med uppgift om det exporterande företaget,
· produktion av dosinhalatorer för dosering av farmaceutiska substanser, med uppgift om producenten,
· användning i militär utrustning, identifiering av det företag som tar emot mängderna för detta ändamål,
· användning för etsning av halvledarmaterial och rengöring av kammare för utfällning genom kemisk förångning inom halvledartillverkningsindustrin, med uppgift om den mottagande tillverkaren av halvledare,
· de mängder fluorkolväten som ingår i förblandade polyoler,
· mängderna använda, återanvända eller regenererade fluorkolväten,
· mängderna fluorkolväten som importeras för användningsområden som är undantagna enligt Montrealprotokollet.
Mängderna fluorkolväten ska rapporteras separat för varje ursprungsland.
(b) eventuella lager som innehas i början och i slutet av varje rapporteringsperiod, med uppgift om huruvida dessa redan släppts ut på marknaden, eller inte.
(32) Varje exportör som avses i artikel 26.1 första stycket ska rapportera om de mängder av varje ämne som förtecknas i bilagorna I, II och III som exportören har exporterat från unionen och ange om ämnena härrör från egen produktion eller import eller om de köpts från andra företag inom unionen.
(33) Varje företag som avses i artikel 26.2 ska rapportera om
(a) de mängder av varje ämne som förtecknas i bilaga I, II och III som har destruerats, inbegripet mängderna av de ämnen som ingår i produkter eller utrustning, 
(b) eventuella lager av varje ämne som förtecknas i bilaga I, II och III som väntar på destruktion, inbegripet mängderna av de ämnen som ingår i produkter eller utrustning,
(c) den teknik som används för destruktion av de ämnen som förtecknas i bilaga I, II och III.
(34) Varje företag som avses i artikel 26.3 ska rapportera om de mängder av varje ämne som förtecknas i bilaga I som används som råmaterial.
(35) Varje företag som avses i artikel 26.4 ska rapportera om
(a) kategorierna av produkter eller utrustning som innehåller ämnen som förtecknas i bilaga I, II och III,
(b) antal enheter,
(c) eventuella mängder av varje ämne som förtecknas i bilaga I, II och III som ingår i produkterna eller utrustningen.
(d) mängd fluorkolväten som fyllts på i den importerade utrustningen, som övergått till fri omsättning och för vilken fluorkolvätena tidigare hade exporterats från unionen och som hade omfattats av kvotbegränsningarna av fluorkolväten för utsläppande på unionsmarknaden. I sådana fall ska det i rapporten också anges det exporterande företagets namn och exportåret samt namnet på det företag som släppte ut fluorkolvätena på unionsmarknaden första gången samt året för utsläppandet på marknaden.
(36) Varje företag som avses i artikel 26.5 ska rapportera de mängder av varje ämne det har tagit emot från importörer och producenter för destruktion, användning som råmaterial, direktexport, produktion av dosinhalatorer för dosering av farmaceutiska substanser, användning i militär utrustning och användning vid etsning av halvledarmaterial eller rengöring av kammare för utfällning genom kemisk förångning inom halvledartillverkningsindustrin.
Producenten av dosinhalatorer för dosering av farmaceutiska substanser ska rapportera om typen av fluorkolväten och de mängder som använts.
(37) Varje företag som avses i artikel 26.6 ska rapportera om
(a) de mängder av varje ämne som förtecknas i bilaga I, II och III som företaget har regenererat, och
(b) de mängder av varje ämne som förtecknas i bilagorna I, II och III och som väntar på att återanvändas.
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